АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июня 2011 г. N 1638

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2011-2015 ГГ.
И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", на основании постановления Правительства Московской области от 03.09.2010 N 731/40 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области на 2010-2020 годы", а также в целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов на территории города Железнодорожный постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа Железнодорожный Московской области на период 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мой город Железнодорожный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Козырева Д.В.

Глава городского
округа Железнодорожный
Е.И. Жирков

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Железнодорожный
Московской области
от 8 июня 2011 г. N 1638

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2011-2015 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование  │Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  │
│программы     │городского округа Железнодорожный Московской области на период 2011-2015 гг.       │
│              │и на перспективу до 2020 года                                                      │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик      │Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа         │
│              │Железнодорожный                                                                    │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчик   │ОАО "ВНИПИэнергопром"                                                              │
│программы     │                                                                                   │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основания     │Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении        │
│для разработки│энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные    │
│программы     │акты Российской Федерации";                                                        │
│              │постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225              │
│              │"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения│
│              │и повышения энергетической эффективности"                                          │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители   │1. Администрация городского округа Железнодорожный.                                │
│программы     │2. Муниципальные унитарные предприятия.                                            │
│              │3. Учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта                      │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │Цели программы:                                                                    │
│программы     │1. Довести удельный расход топлива в среднем по котельным до величины 0,16 т у.т.  │
│              │за счет модернизации оборудования с заменой на новые высокоэффективные типы        │
│              │теплотехнического оборудования.                                                    │
│              │2. Сокращение потерь при транспортировке энергоресурсов на 0,04% к 2015 году       │
│              │в тепловых сетях от существующего уровня потерь.                                   │
│              │3. Снижение объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере не менее 3% в год │
│              │и жилищном фонде не менее 5% в год.                                                │
│              │4. 100% учет всех видов энергоресурсов в жилых домах, бюджетных учреждениях        │
│              │и ресурсоснабжающих организациях.                                                  │
│              │Задачи программы:                                                                  │
│              │1. Организация работ по энергосбережению в процессе производства и передачи        │
│              │энергоресурсов:                                                                    │
│              │- проведение режимной наладки котлоагрегатов;                                      │
│              │- выполнение мероприятия по утеплению поверхностей теплотехнического оборудования; │
│              │- замена устаревших горелок котлоагрегатов на эффективные модулируемые горелки;    │
│              │- внедрение частотного регулирования на приводном оборудовании (насосы,            │
│              │вентиляторы, дымососы и пр.);                                                      │
│              │- замена изношенных участков тепловых сетей.                                       │
│              │2. Организация работ по энергосбережению в жилых домах и на всех объектах бюджетной│
│              │сферы.                                                                             │
│              │3. Развитие процессов по энергосбережению в городе Железнодорожном за счет создания│
│              │благоприятной инвестиционной среды                                                 │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │Два этапа.                                                                         │
│реализации    │Первый этап: 2011-2015 годы.                                                       │
│программы     │Второй этап: 2016-2020 годы                                                        │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы        │Общий объем финансирования - 636918 тыс. руб.,                                     │
│и источники   │в т.ч. по годам реализации:                                                        │
│финансирования│┌──────────────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐                      │
│              ││По источникам │2011  │2012  │2013 │2014 │2015 │2016-│Всего │                      │
│              ││финансирования│      │      │     │     │     │2020 │      │                      │
│              ││              │      │      │     │     │     │гг.  │      │                      │
│              │├──────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤                      │
│              ││Внебюджетные  │285407│140121│80421│67621│63349│  -  │636918│                      │
│              ││источники     │      │      │     │     │     │     │      │                      │
│              │├──────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤                      │
│              ││Итого         │285407│140121│80421│67621│63349│  -  │636918│                      │
│              │└──────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘                      │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые     │┌─────────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│конечные      ││Показатель   │Ед.   │Объем экономии по годам                                     ││
│результаты    ││             │изм.  ├───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤│
│реализации    ││             │      │2011   │2012   │2013   │2014    │2015    │2016-   │Всего    ││
│программы     ││             │      │       │       │       │        │        │2020 гг.│         ││
│и показатели  │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│
│социально-    ││Суммарная    │т у.т.│   -   │  31,80│  95,60│  159,60│  223,40│  159,00│   669,40││
│экономической ││экономия     │      │       │       │       │        │        │        │         ││
│эффективности ││топлива      │      │       │       │       │        │        │        │         ││
│              │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│
│              ││Суммарная    │тыс.  │2547,22│6247,15│8997,93│12272,94│14083,24│59780,12│103928,60││
│              ││экономия     │кВт/ч │       │       │       │        │        │        │         ││
│              ││электрической│      │       │       │       │        │        │        │         ││
│              ││энергии      │      │       │       │       │        │        │        │         ││
│              │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│
│              ││Суммарная    │тыс.  │   9,02│  35,22│  71,06│  109,86│  140,86│  403,69│   769,71││
│              ││экономия     │Гкал  │       │       │       │        │        │        │         ││
│              ││тепловой     │      │       │       │       │        │        │        │         ││
│              ││энергии      │      │       │       │       │        │        │        │         ││
│              │├─────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤│
│              ││Суммарная    │тыс.  │ 121,65│ 392,62│ 719,01│ 1098,80│ 1393,55│ 5097,60│  8823,23││
│              ││экономия воды│куб. м│       │       │       │        │        │        │         ││
│              │└─────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘│
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена программа

Повышение энергетической эффективности российской экономики в последние годы стало одним из приоритетных направлений государственной политики. В ноябре 2009 года был принят Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который определил полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в перечень которых входят разработка и реализация муниципальных программ энергосбережения. В июне 2008 года был издан Указ Президента РФ N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", который поставил задачу сократить энергоемкость ВВП к 2020 году не менее чем на 40%.
В январе 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации N 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, 1 декабря 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации N 1830-р утвержден План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона.
31 декабря 2009 г. принято постановление Правительства РФ N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", которое определило порядок разработки региональных и муниципальных программ, определило перечень показателей программ и установило перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).
Программа разработана с целью реализации требований федерального законодательства в части сокращения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании городской округ Железнодорожный Московской области.

2. Географическое положение
и административно-территориальное устройство
городского округа Железнодорожный Московской области

Развитие Московского региона требует опережающей модернизации топливно-энергетического комплекса. Максимальный спрос на тепловую и электрическую энергию в настоящее время и в перспективе формируется в наиболее крупных городах области.
Муниципальное образование городской округ Железнодорожный является одним из наиболее динамично развивающихся, инвестиционно привлекательных городов Московской области.
Город занимает территорию 2265 га, протяженность города с севера на юг - 5,8 км, с запада на восток - 7,9 км. Основная территория города размещается к югу от железнодорожной магистрали. Границами города являются: на севере - Обираловский лесопарк, на западе - поселок Салтыковка, на юго-западе - земли совхоза "Серп и Молот", на востоке - земли колхоза им. Кирова.
Рельеф города имеет общий уклон к р. Пехорка, которая пересекает город с севера на юг. Отметки поверхности земли колеблются от 130 до 150 м.
Административного деления город не имеет.
Население составляет 128,52 тыс. человек на 1 января 2010 года.
Территориально город разделен на пять планировочных районов, образованных при объединении дачных и рабочих поселков:
центральный район - собственно г. Железнодорожный;
западный район - пос. Керамкомбината и Кучино;
южный район - поселок Саввинской фабрики;
микрорайон "Купавна";
микрорайон "Павлино".
Близость города Железнодорожного к Москве, постоянно возрастающие темпы строительства, комфортные условия проживания, благоприятная экологическая обстановка предопределяют миграционный приток населения, что в свою очередь позволяет прогнозировать увеличение численности жителей города к 2015 году до 137 тыс. человек.
В городе работает 145 промышленных предприятий и более 800 предприятий малого и среднего бизнеса. Удельный вес продукции крупных и средних предприятий в общем объеме промышленного производства в Железнодорожном составляет 66%, из которых 83,7% приходится на производство стройматериалов.
Основные промышленные предприятия города: НИТИ им. Снегирева, деревообрабатывающий комбинат, хлопкопрядильная фабрика, керамический завод, НИИ строительной керамики, авторемонтный завод, завод теплоизоляционных материалов компании Rockwool. Действует железнодорожное депо.
Город также характеризуется развитой социальной инфраструктурой: учреждения образования, краеведческий музей, Дом детского творчества (Дом пионеров) и др.

3. Климатические параметры города Железнодорожного

Климат города Железнодорожного - умеренно континентальный, с преобладающим западным направлением ветра. В соответствии с <1>, климатические условия характеризуются следующими параметрами:

Средняя температура за год                                  	3,8 °C      	
Абсолютная минимальная температура                          	-43 °C      	
Абсолютная максимальная температура                         	36 °C       	
Средняя наиболее холодной пятидневки (расчетная температура 
для отопления)                                              	-28 °C      	
Средняя температура за отопительный период                  	-3,1 °C     	
Продолжительность отопительного периода                     	214 суток   
(5136 часов)	

4. Структура программы

Программа выполнена в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Структура программы представлена на рисунке 4.1.

       ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
       │Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем  │
       │коммунальной инфраструктуры городского округа Железнодорожный Московской области на период│
       │2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года                                               │
       └───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
        ┌────────────────┬─────────────────┬───────┴───────┬─────────────────┬───────────────────┐
        │                │                 │               │                 │                   │
┌───────┴───────┐┌───────┴────────┐┌───────┴──────┐┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐┌─────────┴──────────┐
│Производство,  ││Энергосбережение││Системы учета ││Энергетическая  ││Пропаганда      ││Система управления  │
│передача       ││при потреблении ││энергоресурсов││паспортизация   ││энергосбережения││и контроля над      │
│и распределение││энергоресурсов  │└──────────────┘│и энергетические│└────────────────┘│энергосбережением   │
│энергетических │└───────┬────────┘                │обследования    │                  │и реализацией       │
│ресурсов       │        │                         └────────────────┘                  │программных         │
└───────────────┘        │                                                             │мероприятий         │
        ┌────────────────┼─────────────────────┬────────────────────┐                  │в Московской области│
        │                │                     │                    │                  └────────────────────┘
┌───────┴────────┐┌──────┴───────────┐┌────────┴───────┐┌───────────┴───────────┐
│Энергосбережение││Энергосбережение  ││Энергосбережение││Бесхозяйные объекты    │
│и повышение     ││и повышение       ││и повышение     ││недвижимого имущества, │
│энергетической  ││энергетической    ││энергетической  ││используемые для       │
│эффективности   ││эффективности     ││эффективности   ││передачи энергетических│
│жилищного фонда ││бюджетной сферы   ││в системах      ││ресурсов               │
└────────────────┘│и организаций     ││наружного       │└───────────────────────┘
                  │с участием        ││освещения       │
                  │государства или   │└────────────────┘
                  │Московской области│
                  └──────────────────┘

Рисунок 4.1. Структура программы

5. Основные цели и задачи программы,
целевые показатели и индикаторы

Целями программы являются:
1. Довести удельный расход топлива в котельных до величины 0,16 т у.т. за счет модернизации оборудования с заменой на новые высокоэффективные типы теплотехнического оборудования.
2. Сокращение потерь при транспортировке энергоресурсов на 0,04% к 2015 году в тепловых сетях от существующего уровня потерь.
3. Снижение объемов потребления энергоресурсов в бюджетной сфере не менее 3% в год и в жилищном фонде не менее 5% в год.
4. 100% учет всех видов энергоресурсов в жилых домах, бюджетных учреждениях и ресурсоснабжающих организациях.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
Задачи программы:
5. Организация работ по энергосбережению в процессе производства и передачи энергоресурсов:
- проведение режимной наладки котлоагрегатов;
- выполнение мероприятия по утеплению поверхностей теплотехнического оборудования;
- замена устаревших горелок котлоагрегатов на эффективные модулируемые горелки;
- внедрение частотного регулирования на приводном оборудовании (насосы, вентиляторы, дымососы и пр.);
- замена изношенных участков тепловых сетей.
6. Организация работ по энергосбережению в жилых домах и на всех объектах бюджетной сферы.
7. Развитие процессов по энергосбережению в городском округе Железнодорожный за счет создания благоприятной инвестиционной среды.

6. Система целевых показателей и индикаторов
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
значения целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, достижение
которых обеспечивается в результате реализации программы

Система целевых показателей и индикаторов сформирована в соответствии с Указом Президента РФ от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представлена в таблице 6.1.
Сводные показатели программы указаны в таблице 6.2.
Система целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 представлена в приложении 2.

Таблица 6.1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

┌───────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Показатель     │Ед.       │Базовое │Значения по годам                                        │
│               │измерения │значение├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
│               │          │(2009)  │2010   │2011   │2012   │2013   │2014   │2015   │2016-2020│
├───────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Доля           │%         │ 59,4   │ 78    │ 92    │ 99,8  │100    │100    │100    │100      │
│энергетических │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│ресурсов,      │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│расчеты        │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│за потребление │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│которых        │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│осуществляются │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│на основании   │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│показаний      │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
│приборов учета │          │        │       │       │       │       │       │       │         │
├───────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Удельная       │тыс. кВт/ч│  3,36  │  3,36 │  3,326│  3,293│  3,259│  3,226│  3,192│  3,074  │
│величина       │в год/чел.│        │       │       │       │       │       │       │         │
│потребления    ├──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│энергетических │Гкал/кв. м│  0,208 │  0,208│  0,200│  0,191│  0,183│  0,175│  0,166│  0,156  │
│ресурсов в     │в год     │        │       │       │       │       │       │       │         │
│многоквартирных├──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│домах          │л холодной│243,1   │243,1  │238,2  │233,4  │228,5  │223,7  │218,8  │206,6    │
│               │воды/чел. │        │       │       │       │       │       │       │         │
│               │в сутки   │        │       │       │       │       │       │       │         │
│               ├──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│               │л горячей │<*>     │<*>    │<*>    │<*>    │<*>    │<*>    │<*>    │<*>      │
│               │воды/чел. │        │       │       │       │       │       │       │         │
│               │в сутки   │        │       │       │       │       │       │       │         │
├───────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Удельная       │тыс. кВт/ч│  1,401 │  1,359│  1,317│  1,275│  1,233│  1,191│  1,149│  1,044  │
│величина       │в год/чел.│        │       │       │       │       │       │       │         │
│потребления    ├──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│энергетических │Гкал/кв. м│  0,249 │  0,249│  0,246│  0,227│  0,219│  0,212│  0,204│  0,186  │
│ресурсов       │в год     │        │       │       │       │       │       │       │         │
│в муниципальных├──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│бюджетных      │л холодной│ 99,5   │ 99,5  │ 89,5  │ 84,6  │ 79,6  │ 74,6  │ 69,6  │ 62,2    │
│учреждениях    │воды/чел. │        │       │       │       │       │       │       │         │
│               │в сутки   │        │       │       │       │       │       │       │         │
│               ├──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│               │л горячей │<*>     │<*>    │<*>    │<*>    │<*>    │<*>    │<*>    │<*>      │
│               │воды/чел. │        │       │       │       │       │       │       │         │
│               │в сутки   │        │       │       │       │       │       │       │         │
└───────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

--------------------------------
<*> Удельная величина потребления воды учитывает ГВС и ХВС.

Таблица 6.2

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

N  	Показатели     	Всего на 
2011-2015
годы     	В том числе по годам                                        	
			2011      	2012     	2013     	2014     	2015     	Период   
2016-2020
годов    	
1 	2       	3    	4     	5    	6    	7    	8    	9    	
1. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
топлива, т у.т.	318,80	63,60	64,00	64,00	63,60	63,60	-    	
2. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
электроэнергии,
тыс. кВт/ч     	14216,60	5094,44	2305,43	3196,13	3353,89	266,72	-    	
3. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
тепловой       
энергии,       
тыс. Гкал      	151,71	18,04	34,36	37,32	40,29	21,71	-    	
4. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
воды, тыс. куб.
м              	1485,57	243,30	298,65	354,11	405,47	184,04	-    	
5. 	Суммарная      
экономия       
топлива        
(нарастающим   
итогом), т у.т.	510,40	0,00	31,80	95,60	159,60	223,40	159,00	
6. 	Суммарная      
экономия       
электроэнергии 
(нарастающим   
итогом),       
тыс. кВт/ч     	44148,48	2547,22	6247,15	8997,93	12272,94	14083,24	59780,12	
7. 	Суммарная      
экономия       
тепловой       
энергии        
(нарастающим   
итогом),       
тыс. Гкал      	366,02	9,02	35,22	71,06	109,86	140,86	403,69	
8. 	Суммарная      
экономия воды  
(нарастающим   
итогом),       
тыс. куб. м    	3725,63	121,65	392,62	719,01	1098,80	1393,55	5097,60	
9. 	Затраты        
на выполнение  
мероприятий,   
тыс. рублей    	636918,20	285406,84	140120,84	80420,84	67620,84	63348,84	-    	
10.	Стоимость      
сэкономленных  
топливно-      
энергетических 
ресурсов       
(нарастающим   
итогом),       
тыс. рублей    	546362,21	19241,44	60563,62	107440,12	160288,65	198828,38	703166,41	
11.	Эффективность  
мероприятий,   
тыс. рублей    	-90555,99	-266165,4 	-79557,22	27019,28	92667,81	135479,54	703166,41	

7. Производство, передача и распределение
энергетических ресурсов

7.1. Производство и передача тепловой энергии

Производство, передачу и распределение тепловой энергии в г. Железнодорожном осуществляют:
- ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный";
- МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области";
- ООО "Кучинский кирпичный завод";
- воинская часть 35533 и др.
Система теплоснабжения городского округа Железнодорожный характеризуется высоким уровнем износа оборудования, сооружений и инженерных коммуникаций. В городском округе Железнодорожный средний износ составляет: по котельным - 47%, по тепловым сетям - 52,0%.
Разбивка присоединенной тепловой нагрузки по категориям потребителей в соответствии с исходными данными приведена ниже в таблице.

Таблица 7.1.1

ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕПЛОМ, ГКАЛ/Ч

Потребность в обеспечении теплом,     
Гкал/ч                                	2004  	2005  	2006  	2007  	2008  	
Всего тепловая нагрузка               	266,39	280,62	275,28	284,76	303,67	
Жилищный фонд                         	185,68	195,37	191,59	200,29	213,39	
Коммерческие потребители              	54,17	58,34	56,79	58,06	60,19	
Бюджетные потребители                 	26,54	26,91	26,90	26,41	30,09	
Промышленность                        	0   	0   	0   	0   	0   	

В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии" ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" формирует экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, который проходит независимую экспертизу и утверждается Топливно-энергетическим комитетом Московской области.
С 2007 года оплата услуг теплоснабжения осуществляется как по одноставочному тарифу, в том числе для расчетов с абонентами, не имеющими приборов учета, так и по двухставочному тарифу. Основная причина роста тарифа на тепловую энергию - это рост цен на энергоносители (газ, электроэнергия), доля которых в тарифе - порядка 45%.
По результатам анализа представленных данных теплоснабжающей организации можно сделать краткие выводы:
- существующие котельные загружены в среднем на 88%, что является оптимальной величиной, однако при росте перспективных нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора города необходимо будет предусмотреть мероприятия по увеличению установленной мощности;
- некоторые котельные, такие как N 2, 5, 6, 8, 14 и 16, имеют высокий процент расхода тепла на собственные нужды, причем данные котельные не имеют резервного топлива в виде мазута, на разогрев которого тратится большое количество тепла;
- расходы электроэнергии на собственные нужды превышают нормативные на 35-40%;
- величина расчетного числа часов использования нагрузки несколько занижена по сравнению с нормативным, рассчитанным по климатическим условиям данной местности, причем необходимо учитывать, что прошедшая зима 2010/2011 г. являлась достаточно холодной. Данный факт говорит о некотором недоотпуске тепла потребителям;
- в системах отопления котельных N 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15 величина потерь в тепловых сетях превышает нормативные величины. Например, в тепловых сетях котельной N 13 тепловые потери в сетях составляют порядка 17%;
- удельные расходы условного топлива на отпуск тепла на большинстве котельных, за исключением котельных N 7 и 17, превышают нормативные: котельные N 5, 6, 16 имеют самые высокие показатели удельного расхода условного топлива - порядка 200 кг/Гкал отпущенного тепла.
Данные факты говорят о необходимости внедрения энергосберегающих мероприятий в городских системах теплоснабжения.
Из анализа предоставленных данных по системам теплоснабжения городского округа Железнодорожный следует, что основными проблемами являются:
- высокий процент износа оборудования котельных (47%) и тепловых сетей (52%);
- как следствие - повышенный уровень потерь в тепловых сетях (10,31%), завышенные расходы ТЭР при производстве тепловой энергии и снижение надежности теплоснабжения потребителей.
ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный", обеспечивающее более 85% теплопотребности жилищно-коммунального сектора города, является основным поставщиком тепловой энергии в городе: суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей составляет 273,6 Гкал/ч.
ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" производит и транспортирует тепловую энергию, осуществляет эксплуатацию и ремонт тепловых сетей. На балансе предприятия находятся 14 котельных, 36 ЦТП и 118,5 км тепловых сетей.
На предприятии действует Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2013 годы ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный". Цель Программы - повышение эффективности, надежности и качества теплоснабжения потребителей.
Задачи Программы:
- обеспечение использования на предприятии современных энергоэффективных технологий;
- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;
- повышение теплозащиты тепловых сетей;
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на единицу отпускаемой тепловой энергии потребителям;
- сокращение прямых потерь энергетических ресурсов в инженерных сетях;
- сокращение вредных выбросов в окружающую среду.
Начать замену тепловых сетей ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный" целесообразно с самого крупного микрорайона городского округа Железнодорожный, в котором расположено более 50% потребителей тепловой энергии, - центрального микрорайона.
МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области" обеспечивает менее 5% теплопотребности жилищно-коммунального сектора города, суммарная тепловая нагрузка присоединенных потребителей - 1,27 Гкал/ч.
В МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области" производят и транспортируют тепловую энергию 3 котельные, 7 ЦТП и 10,58 км тепловых сетей.
За 2009 год произведено 3150,28 Гкал тепловой энергии, отпущено 2890,95 Гкал, потери в тепловых сетях - 259,33 Гкал (8,23%).
Основное оборудование имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией, оборудование физически и морально устарело. Это влечет к увеличению количества технологических отказов, повышению расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии и снижению качества и надежности теплоснабжения потребителей.
В МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области" действует Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2015 годы МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области". Основная цель программы - повышение эффективности, надежности и качества теплоснабжения потребителей.
Задачи Программы:
- обеспечение использования на предприятии современных энергоэффективных технологий;
- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на единицу отпускаемой тепловой энергии потребителям;
- сокращение вредных выбросов в окружающую среду.
Исходя из результатов анализа существующего состояния теплосетевого хозяйства г. Железнодорожного, предлагается поэтапное внедрение энергосберегающих мероприятий:
- внедрение частотно-регулируемых электроприводов на существующих источниках тепла (установка ЧРП на двигателях дымососов и вентиляторов и системы управления приводом);
- техническое перевооружение газового оборудования (приведение газового оборудования котлов в соответствие требованиям Правил "ПБ-12-529-03", в том числе: замена газовых клапанов и проведение режимной наладки на котельных агрегатах);
- реконструкция котельной МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области" N 6 микрорайона Ольгино установленной тепловой мощностью 0,262 Гкал/ч с заменой двух старых котельных агрегатов на современное теплоэнергетическое оборудование.

7.2. Электрические сети

Статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Балашихе, Железнодорожном и Реутове имеет ЗАО "Балашихинская электросеть" (БЭЛС). Основным видом деятельности ЗАО "Балашихинская электросеть" являются передача, распределение и сбыт потребителям электрической энергии.
Электрические сети 6-10/0,4 кВ на территории г. Железнодорожного находятся в ведении БЭЛС (Железнодорожный сетевой участок).
В настоящее время программа энергосбережения ЗАО "Балашихинская электросеть" окончательно не утверждена.
Общий объем электрической энергии, потребляемой на территории г. Железнодорожного за 2009 год, составил 298204,1 тыс. кВт.

7.3. Водоснабжение

Эксплуатацию, обслуживание, текущий и капитальный ремонт водозаборных сооружений и канализационных станций и всего комплекса оборудования, расположенного на этих сооружениях, осуществляет ООО "Водоканал". Водоканал обслуживает более 400 км водопроводных и канализационных сетей.
Система водоснабжения г. Железнодорожного состоит из:
- 15 водозаборных узлов с 15 насосными станциями 2-го подъема;
- 54 артезианских скважин;
- 29 резервуаров запаса питьевой воды;
- 26 насосных станций 3-го подъема;
- 3 станций обезжелезивания и 559 гидрантов.
Система водоотведения представлена 8 канализационными насосными станциями и Фенинской РКНС с общим объемом резервуаров 623 куб. м.
Общий объем водопотребления г. Железнодорожный за 2009 год составил 12684,5 тыс. куб. м.

Таблица 7.1

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ПЕРЕДАЧЕ
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

┌─────┬────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┐
│N    │Наименование        │Ед.   │Период реализации мероприятия,                        │Итого    │Примечание     │
│п/п  │мероприятия         │изм.  │Количество                                            │за период│               │
│     │                    │      │------------                                          │2011-2015│               │
│     │                    │      │Экономия ТЭР                                          │гг.      │               │
│     │                    │      ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤         │               │
│     │                    │      │ 2011     │ 2012     │ 2013     │2014      │2015      │         │               │
├─────┼────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────────┤
│1.1  │Источники теплоснабжения (17 котельных)                                                                     │
├─────┼────────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────────┤
│1.1.1│Проведение          │шт.   │    1     │    -     │    -     │   -      │   -      │     1   │Разработка     │
│     │энергетического     │      │          │          │          │          │          │         │энергетического│
│     │аудита              │      │          │          │          │          │          │         │паспорта       │
│     │                    │      │          │          │          │          │          │         │предприятия    │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│     │Затраты             │тыс.  │ 5000,0   │          │          │          │          │  5000,0 │               │
│     │на мероприятие      │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│1.1.2│Внедрение частотно- │шт.   │1 котел   │1 котел   │1 котел   │1 котел   │1 котел   │5 котлов │               │
│     │регулируемых        │      │(котельная│(котельная│(котельная│(котельная│(котельная│         │               │
│     │электроприводов     │      │N 2).     │N 10).    │N 10).    │N 10).    │N 10).    │         │               │
│     │на существующих     │      │Дымосос   │Дымосос   │Дымосос   │Дымосос   │Дымосос   │         │               │
│     │источниках тепла    │      │14 кВт.   │50 кВт.   │50 кВт.   │50 кВт.   │45 кВт.   │         │               │
│     │(установка ЧРП на   │      │Вент.     │Вент.     │Вент.     │Вент.     │Вент.     │         │               │
│     │двигателях дымососов│      │10 кВт    │15 кВт    │15 кВт    │15 кВт    │15 кВт    │         │               │
│     │и вентиляторов      │      │3164 ч.   │5088 ч.   │4248 ч.   │5700 ч.   │2800 ч.   │         │               │
│     │и системы управления│      │3,918     │3,918     │3,918     │3,918     │3,918     │         │               │
│     │приводом)           │      │руб./кВт/ч│руб./кВт/ч│руб./кВт/ч│руб./кВт/ч│руб./кВт/ч│         │               │
│     ├────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Экономия топливно-  │кВт/ч │ 11390,4  │  49608   │  41418   │  55575   │  25200   │183191,4 │               │
│     │энергетических      │------│  кВт/ч   │  кВт/ч   │  кВт/ч   │  кВт/ч   │  кВт/ч   │  кВт/ч  │               │
│     │ресурсов (ТЭР)      │т у.т.│----------│----------│----------│----------│----------│---------│               │
│     │                    │      │ 1401,02  │ 6101,8   │ 5094,4   │ 6835,7   │ 3099,6   │ 22532,52│               │
│     │                    │      │  т у.т.  │  т у.т.  │  т у.т.  │  т у.т.  │  т у.т.  │ т у.т.  │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Затраты             │тыс.  │ 1000,0   │ 1000,0   │ 1000,0   │1000,0    │1000,0    │  5000,0 │               │
│     │на мероприятие      │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Стоимость           │тыс.  │   44,7   │  194,4   │  162,3   │ 217,7    │  98,7    │   717,8 │               │
│     │сэкономленных       │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
│     │топливно-           │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │энергетических      │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │ресурсов (ТЭР)      │      │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│1.1.3│Техническое         │шт.   │1 котел   │1 котел   │1 котел   │1 котел   │1 котел   │5 котлов │Сокращение     │
│     │перевооружение      │      │          │          │          │          │          │         │потребления    │
│     │газового            │      │          │          │          │          │          │         │топлива: 63,6  │
│     │оборудования        │      │          │          │          │          │          │         │т у.т. в год   │
│     │(приведение газового│      │          │          │          │          │          │         │с каждого котла│
│     │оборудования котлов │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │в соответствие      │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │требованиям Правил  │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │"ПБ-1я2-529-03",    │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │в том числе замена  │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │газовых клапанов    │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │и проведение        │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │режимной наладки на │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │котельных агрегатах)│      │          │          │          │          │          │         │               │
│     ├────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Экономия топливно-  │т у.т.│          │   63,6   │  127,2   │ 190,8    │ 254,4    │   636,0 │               │
│     │энергетических      │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │ресурсов (ТЭР)      │      │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Затраты             │тыс.  │ 2500,0   │ 2500,0   │ 2500,0   │2500,0    │2500,0    │ 12500,0 │               │
│     │на мероприятие      │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Стоимость           │тыс.  │          │  203,5   │  407,0   │ 610,6    │ 814,1    │  2035,2 │               │
│     │сэкономленных ТЭР   │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│1.1.4│Реконструкция       │шт.   │          │    1     │    1     │          │          │     2   │Сокращение     │
│     │котельной N 6       │      │          │          │          │          │          │         │потребления    │
│     │с установкой        │      │          │          │          │          │          │         │топлива: 0,8 т │
│     │современного        │      │          │          │          │          │          │         │у.т. в год     │
│     │теплоэнергетического│      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │оборудования (замена│      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │двух котельных      │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │агрегатов)          │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     ├────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Экономия топливно-  │т у.т.│          │          │    0,4   │   0,8    │   0,8    │     2,0 │               │
│     │энергетических      │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │ресурсов (ТЭР)      │      │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Затраты             │тыс.  │          │ 3000     │ 3000     │          │          │  6000,0 │               │
│     │на мероприятие      │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Стоимость           │тыс.  │          │          │    1,3   │   2,6    │   2,6    │     6,4 │               │
│     │сэкономленных ТЭР   │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────────┤
│1.2  │Тепловые сети                                                                                               │
├─────┼────────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────────┤
│1.2.1│Замена участков     │м     │  100     │  100     │  100     │ 100      │ 100      │   500   │Сокращение     │
│     │магистральных       │      │          │          │          │          │          │         │потребления    │
│     │тепловых сетей      │      │          │          │          │          │          │         │тепловой       │
│     │на новые            │      │          │          │          │          │          │         │энергии: 6,63  │
│     │с современной       │      │          │          │          │          │          │         │Гкал в год     │
│     │высокоэффективной   │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │тепловой изоляцией  │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     ├────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Экономия топливно-  │Гкал  │          │    6,63  │    6,63  │   6,63   │   6,63   │    26,52│               │
│     │энергетических      │      │          │          │          │          │          │         │               │
│     │ресурсов (ТЭР)      │      │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Затраты             │тыс.  │ 5000     │ 5000     │ 5000     │5000      │5000      │ 25000   │               │
│     │на мероприятие      │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤               │
│     │Стоимость           │тыс.  │          │    7,06  │   14,12  │  21,18   │  28,24   │    70,60│               │
│     │сэкономленных ТЭР   │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────────┤
│     │Всего                                                                                                       │
├─────┼────────────────────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────────┤
│     │Затраты             │тыс.  │13500     │11500     │11500     │8500      │8500      │ 53500   │               │
│     │на мероприятия      │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
├─────┼────────────────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────────┤
│     │Стоимость           │тыс.  │   44,70  │  404,96  │  584,72  │ 852,08   │ 943,64   │  2830,10│               │
│     │сэкономленных ТЭР   │руб.  │          │          │          │          │          │         │               │
│     │(нарастающим итогом)│      │          │          │          │          │          │         │               │
└─────┴────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────────┘

Таблица 7.2

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ"

N  	Показатели     	Всего на 
2011-2015
годы     	В том числе по годам                                	Период   
2016-2020
годов    	
			2010	2011     	2012     	2013     	2014    	2015    		
1 	2       	3    	4  	5    	6    	7    	8    		9    	
1. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
топлива, т у.т.	255,20	-  	0,00	63,60	64,00	64,00	63,60	-    	
2. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
электроэнергии,
тыс. кВт/ч     	1390,42	-  	112,12	535,51	662,01	55,58	25,20	-    	
3. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
тепловой       
энергии,       
тыс. Гкал      	26,52	-  	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63	-    	
4. 	Годовое        
сокращение     
потребления    
воды, тыс. куб.
м              	11,80	-  	3,90	3,90	4,00	-    	-    	-    	
5. 	Суммарная      
экономия       
топлива        
(нарастающим   
итогом), т у.т.	510,40	-  	-    	31,80	95,60	159,60	223,40	159,0	
6. 	Суммарная      
экономия       
электроэнергии 
(нарастающим   
итогом),       
тыс. кВт/ч     	4129,82	-  	56,06	379,88	978,64	1337,43	1377,82	280,3	
7. 	Суммарная      
экономия       
тепловой       
энергии        
(нарастающим   
итогом),       
тыс. Гкал      	53,04	-  	-    	3,32	9,95	16,58	23,21	16,6	
8. 	Суммарная      
экономия воды  
(нарастающим   
итогом),       
тыс. куб. м    	41,20	-  	1,95	5,85	9,80	11,80	11,80	29,3	
9. 	Затраты        
на выполнение  
мероприятий,   
тыс. рублей    	108700,00	-  	35800   	34600   	21300   	8500   	8500   	-  	
10.	Стоимость      
сэкономленных  
топливно-      
энергетических 
ресурсов       
(нарастающим   
итогом),       
млн. рублей    	14431,61	-  	236,92	1523,57	3334,83	4570,66	4765,61	1448,2	
11.	Эффективность  
мероприятий,   
тыс. рублей    	-94268,39	-  	-35563,08	-33076,43	-17965,17	-3929,34	-3734,39	1448,2	

8. Энергосбережение при потреблении энергоресурсов

8.1. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности жилищного фонда

Жилищный фонд городского округа Железнодорожный насчитывает 621 здание общей площадью 2858,078 тыс. кв. м.
Фактическое годовое потребление жилищным фондом в 2009 году составило:
- тепловой энергии - 593,07 тыс. Гкал;
- электрической энергии - 152839, 7 тыс. кВт/ч;
- воды - 11071,4 тыс. куб. м.
Потенциал энергосбережения тепловой энергии для жилищного фонда составляет 20% при внедрении перечня энергосберегающих мероприятий с минимальным эффектом (таких, как промывка и регулировка систем отопления зданий, снижение потерь тепла путем уплотнения щелей и устранения неплотностей оконных и дверных проемов и проч.) и 47% при внедрении более сложных энергосберегающих мероприятий (таких, как утепление фасадов зданий, замена окон, остекление балконов и регулировка режимов) (таблица 8.1.1).

Таблица 8.1.1

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Показатель                                                 	Ед. 
изм.	Значение	
Суммарное нормативное годовое теплопотребление жилищным    
фондом г. Железнодорожного на отопление и ГВС (СНиП        
23-02-2003)                                                	Гкал	315838,4	
Суммарное нормативное годовое теплопотребление жилищным    
фондом г. Железнодорожного на отопление и ГВС (расчет      
теплопотерь через ограждающие конструкции), Гкал           	Гкал	473997,5	
Суммарное фактическое годовое теплопотребление жилищным    
фондом г. Железнодорожного на отопление и ГВС (2009 г.)    	Гкал	593070  	
Потенциал энергосбережения минимальный                     	Гкал	119072,5	
	%   	20,1	
Потенциал энергосбережения максимальный                    	Гкал	277231,6	
	%   	46,8	

Потенциал энергосбережения в водопотреблении жилищного фонда достигает 31,3% (таблица 8.1.2).

Таблица 8.1.2

ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ВОДЫ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Показатель                                          	Ед. изм.   	Значение	
Суммарное нормативное годовое водопотребление       
жилищным фондом г. Железнодорожного (ХВС + ГВС)     	тыс. куб. м	7606,1	
Суммарное фактическое годовое водопотребление       
жилищным фондом г. Железнодорожного (ХВС + ГВС)     	тыс. куб. м	11071,4	
Потенциал энергосбережения                          	тыс. куб. м	3465,3	
Потенциал энергосбережения                          	%          	31,3	

Потенциал энергосбережения электрической энергии в жилищном фонде города Железнодорожного составляет 3224,2 тыс. кВт/час в год (таблица 8.1.3). Эффект от замены ламп внутриподъездного освещения на энергосберегающие светильники, оснащения системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия), установки ПРА на светильники с люминесцентными лампами в стоимостном выражении составит 22,62 млн. рублей в год внедрения.

Таблица 8.1.3

Наименование мероприятия        	Стоимость   
мероприятия,
млн. рублей 	Высвобождаемая
мощность,     
тыс. кВт/ч    	Срок        
окупаемости,
лет         	
Замена ламп накаливания на      
светильники с энергосберегающими
лампами и с датчиками           
присутствия                     	15,8 	2700,6	2,3	
Установка ПРА на светильники    
с люминесцентными лампами       	6,82	523,6	4  	

Рекомендуемый перечень мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде:
- проведение энергетических обследований и паспортизация жилых домов:
- проведение полной паспортизации и энергетических обследований жилых домов;
- формирование и утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- разработка ТЭО на проведение энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых домах по результатам энергетических обследований;
- замена ламп внутриподъездного освещения на энергосберегающие светильники, оснащение системами автоматического регулирования (датчиками движения, присутствия);
- установка ПРА на светильники с люминесцентными лампами внутриподъездного освещения;
- установка общедомовых приборов учета;
- установка индивидуальных (квартирных) приборов учета воды;
- установка автоматизированных систем управления параметрами теплоносителя на базе существующих элеваторных узлов;
- снижение потерь тепла путем уплотнения швов и устранения неплотностей примыкания внутриподъездных оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;
- установка балансировочных клапанов на стояках системы отопления.

Таблица 8.1.4

N  
п/п	Наименование мероприятия            	Год       
реализации	Объемы/    
количество 	Затраты, 
тыс. руб.	
1  	Проведение энергетических           
обследований и паспортизация жилых  
домов                               				
1.1	Проведение полной паспортизации     
и энергетических обследований жилых 
домов                               	2012      	621 дом    	31050  	
1.2	Формирование и утверждение перечня  
мероприятий по энергосбережению     
и повышению энергетической          
эффективности в отношении общего    
имущества собственников помещений   
в многоквартирном доме              	2012      	-     	-    	
1.3	Разработка ТЭО на проведение        
энергосберегающих мероприятий       
в многоквартирных жилых домах       
по результатам энергетических       
обследований                        	2012      	-     	3105  	
2  	Замена ламп внутриподъездного       
освещения на энергосберегающие      
светильники, оснащение системами    
автоматического регулирования       
(датчиками движения, присутствия)   	2011      	26263      
светильника	15758  	
3  	Установка ПРА на светильники        
с люминесцентными лампами           
внутриподъездного освещения         	2011      	22717 шт.  	6820  	
4  	Установка общедомовых приборов учета	2011      	ТЭ и вода: 
525 шт.    	136500  	
			ЭЭ: 156 шт.	1860  	
			Газ: 621   
шт.        	3105  	
5  	Установка индивидуальных            
(квартирных) приборов учета воды    	2011      	4640 шт.   	27842,8	
		2012      	4640 шт.   	27842,8	
		2013      	4640 шт.   	27842,8	
		2014      	4641 шт.   	27842,8	
		2015      	4641 шт.   	27842,8	
6  	Установка         
автоматизированных
систем управления 
параметрами       
теплоносителя на  
базе существующих 
элеваторных узлов 	В многоквартирных
домах (свыше 5   
этажей) - 425    
домов (801       
подъезд)         	2011      	160 ед.    	19224  	
			2012      	160 ед.    	19224  	
			2013      	160 ед.    	19224  	
			2014      	160 ед.    	19224  	
			2015      	161 ед.    	19224  	
7  	Снижение потерь тепла путем         
уплотнения швов и устранения        
неплотностей примыкания             
внутриподъездных оконных и дверных  
проемов, установка доводчиков       
входных дверей                      	Ежегодно  	621 дом    	-    	
8  	Установка         
балансировочных   
клапанов          
на стояках системы
отопления         	В многоквартирных
домах (свыше 5   
этажей) - 425    
домов (801       
подъезд)         	2012      	534 ед.    	4272  	
			2013      	534 ед.    	4272  	
			2014      	534 ед.    	4272  	

Сводные показатели раздела указаны в таблице 8.1.5.

Таблица 8.1.5

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

N 	Показатели     	Всего на  
2001-2015 
годы      	В том числе по годам                                 	Период   
2016-2020
годов    	
			2010	2011      	2012     	2013    	2014    	2015     		
1 	2       	3     	4  	5     	6    	7    	8    	9    	10    	
1.	Годовое        
сокращение     
потребления    
электроэнергии,
тыс. кВт/ч     	3224,20	-  	3224,20	-    	-    	-    	-    	-    	
2.	Годовое        
сокращение     
потребления    
тепловой       
энергии,       
тыс. Гкал      	90,11	-  	13,99	20,71	20,71	20,71	13,99	-    	
3.	Годовое        
сокращение     
потребления    
воды, тыс. куб.
м              	880,20	-  	176,04	176,04	176,04	176,04	176,04	-    	
4.	Суммарная      
экономия       
электроэнергии 
(нарастающим   
итогом),       
тыс. кВт/ч     	14508,90	-  	1612,10	3224,20	3224,20	3224,20	3224,20	14508,90	
5.	Суммарная      
экономия       
теплоэнергии   
(нарастающим   
итогом),       
тыс. Гкал      	225,28	-  	7,00	24,35	45,06	65,77	83,12	225,28	
6.	Суммарная      
экономия воды  
(нарастающим   
итогом), тыс.  
куб. м         	2200,50	-  	88,02	264,06	440,10	616,14	792,18	2200,50	
7.	Затраты на     
выполнение     
мероприятий,   
тыс. рублей    	446348,00	-  	211109,80	85493,80	51338,80	51338,80	47066,80	-    	
8.	Стоимость      
сэкономленных  
топливно-      
энергетических 
ресурсов       
(нарастающим   
итогом),       
тыс. рублей    	332056,18	-  	13776,23	40780,52	67236,63	93692,75	116570,06	332056,18	
9.	Эффективность  
мероприятий,   
тыс. рублей    	-114291,82	-  	-197333,57	-44713,28	15897,83	42353,95	69503,26	332056,18	

8.2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности бюджетной сферы и организаций
с участием муниципального образования

Согласно данным, предоставленным администрацией городского округа Железнодорожный, по состоянию на 01.10.2010 в эксплуатации находятся 97 учреждений бюджетной сферы:
- объекты образования - 46 (шт.);
- объекты здравоохранения - 23 (шт.);
- объекты культуры - 17 (шт.);
- администрация, помещения - 11 (шт.).
Фактическое годовое потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями в 2009 году составило:
- тепловой энергии - 26232,5 Гкал;
- электрической энергии - 5686,6 тыс. кВт/ч;
- воды - 213188 куб. м;
- газа - 69475 куб. м.
Потенциал энергосбережения тепловой энергии для бюджетной сферы составляет 20-21%.
Потенциал энергосбережения в водопотреблении для бюджетных учреждений составляет 4-5%.
Потенциал энергосбережения электрической энергии в бюджетной сфере города Железнодорожного составляет 1207,6 тыс. кВт/час в год при стоимости внедрения мероприятия 5,2 млн. рублей. Эффект от замены ламп накаливания на люминесцентные и от установки ПРА на светильники с люминесцентными лампами в год внедрения мероприятий составит 1207,6 тыс. рублей. Срок окупаемости мероприятий - 1,5 года.

Таблица 8.2.1

Наименование мероприятия                     	Стоимость   
мероприятия,
тыс. рублей 	Высвобождаемая
мощность,     
тыс. кВт/ч    	
Замена ламп накаливания на энергосберегающие 	952,8	716,9	
Установка ПРА на светильники                 
с люминесцентными лампами                    	4247,4	490,7	
Итого                                        	5200,2	1207,6	

Объем экономии энергоресурсов определен законодательством Российской Федерации и составляет 3% в год из расчета, что к 2015 году годовой уровень энергопотребления снизится на 15%.
Организация работ по экономии энергоресурсов осуществляется на принципах:
- комплексного подхода по повышению энергоэффективности объектов в целом;
- реализации мероприятий по энергосервисным контрактам.
Для этих целей формируется база данных всех объектов бюджетной сферы с их техническими характеристиками и объемами энергопотребления. По результатам обработки данных потребители делятся на две группы потребителей в зависимости от величины превышения фактического потребления энергоресурсов относительно нормативного значения. Группа энергопотребителей с наихудшими показателями включается в первую очередь энергетических обследований.
По результатам энергетических обследований разрабатываются технико-экономические обоснования (ТЭО) для организации работ по энергосбережению и выставляются на конкурс для реализации по энергосервисным контрактам.
Вторая очередь энергетических обследований включает в себя все остальные объекты бюджетной сферы. По результатам энергетических обследований формируется график реализации мероприятий по объектам. Мероприятия на объектах с высокой инвестиционной привлекательностью реализуются на конкурсной основе по энергосервисным контрактам, на остальных объектах комплекс мероприятий осуществляется за счет использования бюджетных средств. Планируется реализация мероприятий в бюджетной сфере за счет привлеченных средств на основе энергосервисных контрактов не менее чем в 50% бюджетных учреждений.
Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере:
- проведение энергетических обследований и паспортизация бюджетных зданий:
- проведение полной паспортизации и энергетических обследований бюджетных зданий;
- разработка ТЭО на проведение энергосберегающих мероприятий в зданиях бюджетной сферы по результатам энергетических обследований;
- 100% оснащение бюджетных зданий приборами учета всех видов энергоресурсов;
- замена ламп накаливания;
- установка электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) на светильниках с люминесцентными лампами;
- снижение потерь тепла путем уплотнения швов и устранения неплотностей примыкания внутриподъездных оконных и дверных проемов, установка доводчиков входных дверей;
- замена 15% водоразборных приборов;
- установка автоматизированных систем управления параметрами теплоносителя.

Таблица 8.2.2

┌───┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────┬─────────┐
│N  │Наименование мероприятия       │Год       │Объемы/         │Затраты, │
│п/п│                               │реализации│количество      │тыс. руб.│
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│1  │Проведение энергетических      │          │                │         │
│   │обследований и паспортизация   │          │                │         │
│   │бюджетных зданий               │          │                │         │
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│1.1│Проведение полной паспортизации│2012      │23 школы,       │ 11760   │
│   │и энергетических обследований  │          │17 объектов     │         │
│   │бюджетных зданий               │          │культуры, 11    │         │
│   │                               │          │административных│         │
│   │                               │          │зданий, 23 ДОУ, │         │
│   │                               │          │8 больниц,      │         │
│   │                               │          │15 поликлиник   │         │
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│1.2│Разработка ТЭО на проведение   │2012      │       -        │   485   │
│   │энергосберегающих мероприятий  │          │                │         │
│   │в бюджетных зданиях            │          │                │         │
│   │по результатам энергетических  │          │                │         │
│   │обследований                   │          │                │         │
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│3  │Установка приборов учета всех  │2011      │ТЭ и вода:      │ 17215   │
│   │видов энергоресурсов           │          │64 шт.          │         │
│   │                               │          ├────────────────┤         │
│   │                               │          │ЭЭ: 14 шт.      │         │
│   │                               │          ├────────────────┤         │
│   │                               │          │Газ: 63 шт.     │         │
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│4  │Замена ламп накаливания        │2011      │1276 ламп       │   190,56│
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2012      │1276 ламп       │   190,56│
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2013      │1276 ламп       │   190,56│
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2014      │1277 ламп       │   190,56│
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2015      │1277 ламп       │   190,56│
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│5  │Установка электронной          │2011      │2831 устройство │   849,48│
│   │пускорегулирующей аппаратуры   ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │(ЭПРА) на светильниках         │2012      │2831 устройство │   849,48│
│   │с люминесцентными лампами      ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2013      │2832 устройство │   849,48│
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2014      │2832 устройства │   849,48│
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2015      │2832 устройства │   849,48│
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│6  │Снижение потерь тепла путем    │Ежегодно  │Все здания      │    -    │
│   │уплотнения швов и устранения   │          │бюджетной сферы │         │
│   │неплотностей примыкания        │          │                │         │
│   │внутриподъездных оконных       │          │                │         │
│   │и дверных проемов, установка   │          │                │         │
│   │доводчиков входных дверей      │          │                │         │
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│7  │Замена 15% водоразборных       │2011      │84 водоразборных│    42   │
│   │приборов                       │          │прибора         │         │
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2012      │84 водоразборных│    42   │
│   │                               │          │прибора         │         │
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2013      │84 водоразборных│    42   │
│   │                               │          │прибора         │         │
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2014      │84 водоразборных│    42   │
│   │                               │          │прибора         │         │
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2015      │84 водоразборных│    42   │
│   │                               │          │прибора         │         │
├───┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│8  │Установка автоматизированных   │2011      │12 зданий (АУУ) │  6400   │
│   │систем управления параметрами  ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │теплоносителя (на отдельно     │2012      │13 зданий (АУУ) │  6400   │
│   │стоящие 64 здания)             ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2013      │13 зданий (АУУ) │  6400   │
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2014      │13 зданий (АУУ) │  6400   │
│   │                               ├──────────┼────────────────┼─────────┤
│   │                               │2015      │13 зданий (АУУ) │  6400   │
└───┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────┴─────────┘

Таблица 8.2.3

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И ОРГАНИЗАЦИЙ
С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

N 	Показатели     	Всего на 
2011-2015
годы     	В том числе по годам                        	Период   
2016-2020
годов    	
			2011     	2012     	2013    	2014   	2015   		
1 	2       	3    	4    	5    	6    	7   	8   	9    	
1.	Годовое        
сокращение     
потребления    
электроэнергии,
тыс. кВт/ч     	1207,60	241,52	241,52	241,52	241,52	241,52	-    	
2.	Годовое        
сокращение     
потребления    
тепловой       
энергии,       
тыс. Гкал      	5,43	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	-    	
3.	Годовое        
сокращение     
потребления    
воды, тыс. куб.
м              	40,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-    	
4.	Суммарная      
экономия       
электроэнергии 
(нарастающим   
итогом),       
тыс. кВт/ч     	3019,00	120,76	362,28	603,80	845,32	1086,84	3019,00	
5.	Суммарная      
экономия       
теплоэнергии   
(нарастающим   
итогом),       
тыс. Гкал      	13,58	0,54	1,63	2,72	3,80	4,89	13,58	
6.	Суммарная      
экономия       
воды           
(нарастающим   
итогом),       
тыс. куб. м    	100,00	4,00	12,00	20,00	28,00	36,00	100,00	
7.	Затраты        
на выполнение  
мероприятий,   
тыс. рублей    	66870,20	24697,04	19727,04	7482,04	7482,04	7482,04	-    	
8.	Стоимость      
сэкономленных  
топливно-      
энергетических 
ресурсов       
(нарастающим   
итогом),       
тыс. рублей    	25410,20	1016,41	3049,22	5082,04	7114,86	9147,67	25410,20	
9.	Эффективность  
мероприятий,   
тыс. рублей    	41460,00	-23680,63	-16677,82	-2400,00	-367,18	1665,63	25410,20	

8.3. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах наружного освещения

Протяженность линий электропередачи наружного освещения г. Железнодорожного составляет 164,785 км.

Таблица 8.3.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

Годы	Общая протяженность     
сетей освещения, км     	Количество     
светоточек, шт.	Годовое электропотребление,
тыс. кВт/ч                 	
2007	142,168	3643	2606,3	
2008	156,54 	4286	3695,1	
2009	164,785	4585	3986,4	

Общее количество светильников уличного освещения составляет 4585 штук, из них 20% светильников типа РКУ, остальные - типа ЖКУ.
В 2011 году производится замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ в количестве 900 единиц на энергосберегающие светодиодные светильники. Мощность, потребляемая современными светодиодными светильниками, в 3-4 раза ниже мощности, потребляемой светильниками, установленными в г. Железнодорожный, при той же светоотдаче.
Технико-экономическое обоснование по замене светильников наружного освещения приведено в приложении 3.
Сводные показатели раздела указаны в таблице 8.3.2.

Таблица 8.3.2

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ"

N 	Показатели     	Всего на 
2011-2015
годы     	В том числе по годам                          	Период   
2016-2020
годов    	
			2010	2011     	2012   	2013   	2014   	2015   		
1 	2       	3    	4  	5    	6   	7   	8   	9   	10    	
1.	Годовое        
сокращение     
потребления    
электроэнергии,
тыс. кВт/ч     	752,40	-  	752,40	-   	-   	-   	-   	-    	
2.	Суммарная      
экономия       
электроэнергии 
(нарастающим   
итогом),       
тыс. кВт/ч     	3385,80	-  	376,20	752,40	752,40	752,40	752,40	3762,00	
3.	Затраты        
на выполнение  
мероприятий,   
тыс. рублей    	13500,00	-  	13500   	-   	-   	-   	-   	-    	
4.	Стоимость      
сэкономленных  
топливно-      
энергетических 
ресурсов       
(нарастающим   
итогом),       
тыс. рублей    	12023,73	-  	963,07	2215,07	2547,33	2929,42	3368,84	19370,82	
5.	Стоимость      
сэкономленных  
средств        
от ежегодной   
замены ламп    
(нарастающим   
итогом),       
тыс. рублей    	900,00	-  	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	900,00	
6.	Эффективность  
мероприятий,   
тыс. рублей    	-576,27	-  	-12356,93	2395,07	2727,33	3109,42	3548,84	20270,82	

8.4. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества

Согласно ст. 14 Федерального закона N 261-ФЗ необходимо:
- провести работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение);
- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
- признать право муниципальной собственности на данные бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- организовать управление бесхозяйными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

9. Системы учета энергоресурсов

Организация учета энергоресурсов на этапах производства, распределения и потребления является основой проведения всех энергосберегающих мероприятий.
По состоянию на 01.01.2010 оснащенность приборами учета жилищного фонда городского округа Железнодорожный Московской области составляет (%):

N  
п/п	Наименование                     	Количество
объектов  	Факт оснащенности ПУ (%)	
			Газ 	ТЭ  	ЭЭ  	ХВ  	ГВ  	
1  	Жилищный фонд                    	621	0	15,5	75	15,5	15,5	

Перерасход средств на отопление в жилищном фонде из-за отсутствия учета и оплаты по нормативу составляет в среднем около 30%.
Оснащенность приборами учета учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования городского округа Железнодорожный Московской области на 01.01.2010 составила (%):

N  
п/п	Вид учреждения               	Количество   
объектов, шт.	Факт оснащенности ПУ, %  	
			Газ 	ТЭ  	ЭЭ   	ХВ  	ГВ  	
1  	Здравоохранение              	23	0	0	100  	4,4	4,4	
2  	Образование                  	46	50	2	100  	2  	2  	
3  	Культура                     	17	0	0	94,1	11,8	11,8	
4  	Административные здания      	11	0	0	0  	0  	0  	

Согласно ст. 13 Федерального закона N 261-ФЗ многоквартирные и индивидуальные жилые дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов до 1 января 2012 года; учреждения бюджетной сферы и организации с участием Московской области - до 1 января 2011 года.

10. Энергетическая паспортизация
и энергетические обследования

Энергетические обследования являются основой для реализации требований главы 4 Федерального закона N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года.
Проведение энергетических обследований в течение 2011-2012 гг. обязательно для:
1) учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования городской округ Железнодорожный Московской области;
2) ресурсоснабжающих организаций:
- ООО "Тепловые сети г. Железнодорожный";
- МУП "Теплосеть г. Железнодорожного Московской области";
- ЗАО "Балашихинская электросеть" (БЭЛС).
Энергетические обследования многоквартирных жилых домов являются механизмом присвоения класса энергетической эффективности. В жилищном фонде предусмотрен следующий график проведения энергетических обследований:

Время проведения энергетического обследования            	2011 г.	2012 г.	
Количество жилых домов, шт.                              	0	621	

11. Пропаганда энергосбережения

Цель пропаганды энергосбережения - вовлечение в процесс энергосбережения жителей городского округа Железнодорожный путем формирования устойчивого внимания к проблеме энергосбережения, создание общественного мнения о важности и необходимости сбережения энергоресурсов.
Мероприятия по пропаганде энергосбережения:
- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.);
- формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;
- вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения городского округа, общественных организаций, управляющих компаний;
- использование телевидения (ролики социальной рекламы длиной не более 10 секунд о выгодности энергосберегающего поведения, включение темы энергосбережения в городские новости, проведение тематических передач с участием представителей администрации городского округа);
- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений для формирования рачительного отношения к энергоресурсам с детского и юношеского возраста.
Эффективность рекламно-пропагандистской кампании, подтвержденная опытом зарубежных стран и российских регионов, оценивается ориентировочно в 3-10%.
Население округа Железнодорожный Московской области потребляет в год 152839,7 тыс. кВт/ч электрической энергии, 593,07 тыс. Гкал тепла, 11071,4 тыс. куб. м воды. При сокращении потребления электроэнергии населением на 5% эффект составит 7641,9 тыс. кВт/ч, по тепловой энергии - 29,65 тыс. Гкал, по водопотреблению - 553,6 тыс. куб. м.
1) механизмы пропаганды энергосбережения для населения:
- издание брошюр о возможностях экономии энергоресурсов в быту и снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги, справочной информации, рекомендаций по выбору энергоэффективных бытовых приборов, их маркировки;
- оперативное размещение информации в СМИ по актуальным вопросам энергосбережения в городе Железнодорожный;
- работа с управляющими компаниями, которые выбрали непосредственное управление многоквартирными домами, предоставление им необходимой информации об опыте внедрения энергосберегающих проектов, доступных технологиях и достигнутых технических и экономических результатах, а также обмен опытом и широкое освещение наиболее эффективных мероприятий;
2) задачи информационно-разъяснительной деятельности:
- доводить до организаций и населения информацию о реализации муниципальной программы по энергосбережению, организовывать общественные обсуждения программ в сфере энергосбережения;
- проводить демонстрации технологий, проектов высокой энергетической эффективности;
- обеспечивать консультативные услуги;
3) подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения:
- научить специалистов использовать различные финансовые механизмы для реализации мероприятий по энергосбережению;
- самостоятельно внедрять и разрабатывать мероприятия по энергосбережению.
Сводные показатели раздела указаны в таблице 11.1.

Таблица 11.1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗДЕЛА "ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"

N 	Показатели     	Всего на 
2011-2015
годы     	В том числе по годам                            	Период   
2016-2020
годов    	
			2010	2011   	2012    	2013    	2014    	2015    		
1 	2       	3    	4  	5   	6    	7    	8    	9    	10    	
1.	Годовое        
сокращение     
потребления    
электроэнергии,
тыс. кВт/ч     	7641,99	-  	764,20	1528,40	2292,60	3056,79	-    	-    	
2.	Годовое        
сокращение     
потребления    
тепловой       
энергии,       
тыс. Гкал      	29,65	-  	2,97	5,93	8,90	11,86	-    	-    	
3.	Годовое        
сокращение     
потребления    
воды, тыс. куб.
м              	553,57	-  	55,36	110,71	166,07	221,43	-    	-    	
4.	Суммарная      
экономия       
электроэнергии 
(нарастающим   
итогом),       
тыс. кВт/ч     	19104,96	-  	382,10	1528,40	3438,89	6113,59	7641,99	38209,93	
5.	Суммарная      
экономия       
теплоэнергии   
(нарастающим   
итогом),       
тыс. Гкал      	74,13	-  	1,48	5,93	13,34	23,72	29,65	148,27	
6.	Суммарная      
экономия воды  
(нарастающим   
итогом),       
тыс. куб. м    	1383,93	-  	27,68	110,71	249,11	442,86	553,57	2767,85	
7.	Затраты        
на выполнение  
мероприятий,   
тыс. рублей    	-    	-  	-   	-    	-    	-    	-    	-    	
8.	Стоимость      
сэкономленных  
топливно-      
энергетических 
ресурсов       
(нарастающим   
итогом),       
тыс. рублей    	162440,49	-  	3248,81	12995,24	29239,29	51980,96	64976,20	324880,98	
9.	Эффективность  
мероприятий,   
тыс. рублей    	162440,49	-  	3248,81	12995,24	29239,29	51980,96	64976,20	324880,98	

12. Система управления и контроля над энергосбережением
и реализацией программных мероприятий
в муниципальном образовании

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган          
исполнительной 
власти,        
организация    	Функция управления              	Сроки        	Примечание	
Администрация  
городского     
округа         
Железнодорожный	Утверждение результатов работ   
по энергосбережению в области   
в целом и по программе          
энергосбережения в отдельности  
за предыдущий год. Утверждение  
обоснованных изменений в планы  
предстоящего года               	В I квартале 
следующего   
за отчетным  
периодом года		
Управление     
жилищно-       
коммунального  
хозяйства      
администрации  
городского     
округа         
Железнодорожный	Выполнение функций              
государственного заказчика      
по реализации программы         
энергосбережения. Конкурсный    
отбор на реализацию             
инвестиционных проектов.        
Подготовка предложений          
по корректировке программных    
мероприятий                     	В течение    
всего срока  
реализации   
программы    		
	Рассмотрение и принятие решений 
по ходу реализации программных  
мероприятий                     	Ежеквартально		
	Подготовка инвестиционных       
проектов. Координация работ     
по энергетическим обследованиям,
мониторинг реализации программы 	В течение    
всего срока  
реализации   
программы    		

Систему организации управления и контроля за исполнением программы осуществляют:
Администрация городского округа Железнодорожный рассматривает и утверждает распорядительным документом итоговые результаты исполнения программы за предыдущий отчетный период, утверждает изменения и дополнения, рекомендуемые для внесения в программу.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Железнодорожный осуществляет руководство за ходом разработки и реализации программы, включая подготовку необходимых проектов распорядительных документов в целях исполнения программы, осуществляет координацию исполнения конкретных мероприятий программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Железнодорожный осуществляет систематический контроль за исполнением программы на основании анализа отчетов по реализации программы. По итогам представленной информации управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Железнодорожный подготавливает предложения (в случае необходимости) по корректировке программы в целях эффективной реализации программы, а также составляет сводный отчет о ходе исполнения программы.
Объемы финансирования программы энергосбережения, источником которых является муниципальный бюджет, на планируемый финансовый год подлежат уточнению в срок не позднее 15 апреля года, предшествующего плановому периоду.
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Железнодорожный ежегодно до 1 февраля направляет в администрацию городского округа Железнодорожный доклады о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых администрацией городского округа Железнодорожный.

13. Источники финансирования мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Финансирование программных мероприятий выполняется за счет внебюджетных источников. Схема использования финансовых средств программы представлена в таблице.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Источник      
финансирования	Вид работ                                                 	
Собственные   
средства      
участников    
программы     	- разработка проектов на проведение энергосберегающих     
мероприятий в многоквартирных жилых домах по результатам  
энергетических обследований;                              
- анализ информации об энергопотреблении муниципальных    
бюджетных учреждений в базовом году;                      
- энергетические обследования объектов бюджетной сферы;   
- разработка ТЭО на реализацию мероприятий в учреждениях  
бюджетной сферы, прошедших энергетическое обследование;   
- реализация комплексных энергосберегающих мероприятий    
на объектах бюджетной сферы;                              
- мониторинг реализации программы энергосбережения;       
- узлы учета потребления энергоресурсов;                  
- мероприятия по энергосбережению в жилых домах;          
- энергоснабжение в энергетическом комплексе;             
- энергосбережение в промышленности                       	
Заемные       
и привлеченные
средства,     
механизмы ГЧП 	- энергетические обследования и паспортизация             
многоквартирных домов;                                    
- мероприятия по энергосбережению в жилых домах;          
- мероприятия по энергосбережению в бюджетных организациях	

14. Нормативно-правовое обеспечение реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо обеспечить процесс энергосбережения правовой поддержкой на муниципальном уровне. В течение 2011-2012 гг. должны быть разработаны и утверждены нормативные акты в области:
- проведения энергетических обследований и паспортизации жилых домов и объектов бюджетной сферы;
- утверждения перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
- развития практики реализации энергосервисных контрактов в жилищном фонде;
- стимулирования управляющих компаний к энергосбережению в жилищно-коммунальной сфере;
- установления перечня продукции, приобретаемой на условиях государственных закупок, к которым применяются требования по энергоэффективности, введения этих требований в практику муниципальных закупок;
- внедрения механизма приобретения населением энергоэффективного оборудования и приборов учета энергоресурсов с рассрочкой платежа.

Приложение 1
к программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

N    
п/п  	Наименование мероприятия            	Период     
реализации 
мероприятия	Экономия      
энергоресурсов
(экономическая
эффективность)	Стоимость 
внедрения,
тыс. руб. 	Источник      
финансирования	
1    	Мероприятия по энергосбережению для жилищного фонда                                      	
1.1  	Проведение энергетических           
обследований и паспортизация жилых  
домов:                              					
1.1.1	Проведение полной паспортизации     
и энергетических обследований жилых 
домов                               	2012       	-       	31050  	Внебюджетные  
средства      	
1.1.2	Формирование и утверждение перечня  
мероприятий по энергосбережению     
и повышению энергетической          
эффективности в отношении общего    
имущества собственников помещений   
в многоквартирном доме              	2012       	-       	-     	Не требует    
бюджетного    
финансирования	
1.1.3	Разработка ТЭО на проведение        
энергосберегающих мероприятий       
в многоквартирных жилых домах       
по результатам энергетических       
обследований                        	2012       	-       	3105  	Внебюджетные  
средства      	
1.2  	Замена ламп внутриподъездного       
освещения на энергосберегающие      
светильники, оснащение системами    
автоматического регулирования       
(датчиками движения, присутствия)   	2011       	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии:      
2700,6 тыс.   
кВт/ч         	15758  	Внебюджетные  
средства      	
1.3  	Установка ПРА на светильники        
с люминесцентными лампами           
внутриподъездного освещения         	2011       	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии: 523,6
тыс. кВт/ч    	6820  	Внебюджетные  
средства      	
1.4  	Установка общедомовых приборов учета	2011       	-       	141465  	Внебюджетные  
средства      	
1.5  	Установка индивидуальных            
(квартирных) приборов учета воды    	2011       	Сокращение    
потребления   
воды: 176,04  
тыс. куб. м   	27842,8	Внебюджетные  
средства      	
		2012       	Сокращение    
потребления   
воды: 176,04  
тыс. куб. м   	27842,8		
		2013       	Сокращение    
потребления   
воды: 176,04  
тыс. куб. м   	27842,8		
		2014       	Сокращение    
потребления   
воды: 176,04  
тыс. куб. м   	27842,8		
		2015       	Сокращение    
потребления   
воды: 176,04  
тыс. куб. м   	27842,8		
1.6  	Установка         
автоматизированных
систем управления 
параметрами       
теплоносителя на  
базе существующих 
элеваторных узлов 	В многоквартирных
домах (свыше     
5 этажей)        	2011       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 8,06 
тыс. Гкал     	19224  	Внебюджетные  
средства      	
			2012       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 8,06 
тыс. Гкал     	19224  		
			2013       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 8,06 
тыс. Гкал     	19224  		
			2014       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 8,06 
тыс. Гкал     	19224  		
			2015       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 8,06 
тыс. Гкал     	19224  		
1.7  	Снижение потерь тепла путем         
уплотнения швов и устранения        
неплотностей примыкания             
внутриподъездных оконных и дверных  
проемов, установка доводчиков       
входных дверей <*>                  	Ежегодно   	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 5,93 
тыс. Гкал     
в год         	-     	Не требует    
бюджетного    
финансирования	
1.8  	Установка         
балансировочных   
клапанов на       
стояках системы   
отопления         	В многоквартирных
домах (свыше     
5 этажей)        	2012       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 6,72 
тыс. Гкал     	4272  	Внебюджетные  
источники     	
			2013       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 6,72 
тыс. Гкал     	4272  		
			2014       	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 6,72 
тыс. Гкал     	4272  		
2    	Мероприятия по энергосбережению для бюджетной организации                                	
2.1  	Проведение энергетических           
обследований и паспортизация        
бюджетных зданий:                   					
2.1.1	Проведение полной паспортизации     
и энергетических обследований       
бюджетных зданий                    	2012       	-       	11760  	Внебюджетные  
средства      	
2.1.2	Разработка ТЭО на проведение        
энергосберегающих мероприятий       
в зданиях бюджетной сферы           
по результатам энергетических       
обследований                        	2012       	-       	485  	Внебюджетные  
средства      	
2.2  	Установка приборов учета всех видов 
энергоресурсов                      	2011       	-       	17215  	Внебюджетные  
средства      	
2.3  	Замена ламп накаливания             	2011-2015  	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии: 716,9
тыс. кВт/ч    
в год         	952,8	Внебюджетные  
средства      	
2.4  	Установка электронной               
пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) 
на светильниках с люминесцентными   
лампами                             	2011-2015  	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии: 490,7
тыс. кВт/ч    
в год         	4247,4	Внебюджетные  
средства      	
2.5  	Снижение потерь тепла путем         
уплотнения швов и устранения        
неплотностей примыкания             
внутриподъездных оконных и дверных  
проемов, установка доводчиков       
входных дверей <*>                  	Ежегодно   	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 0,3  
тыс. Гкал     
в год         	-     	Не требует    
бюджетного    
финансирования	
2.6  	Замена 15% водоразборных приборов   	2011       	Сокращение    
потребления   
воды: 8 тыс.  
куб. м        	42  	Внебюджетные  
средства      	
		2012       	Сокращение    
потребления   
воды: 8 тыс.  
куб. м        	42  		
		2013       	Сокращение    
потребления   
воды: 8 тыс.  
куб. м        	42  		
		2014       	Сокращение    
потребления   
воды: 8 тыс.  
куб. м        	42  		
		2015       	Сокращение    
потребления   
воды: 8 тыс.  
куб. м        	42  		
2.7  	Установка автоматизированных систем 
управления параметрами теплоносителя	2011-2015  	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 3,93 
тыс. Гкал     	32000  	Внебюджетные  
средства      	
3    	Мероприятия по энергосбережению в коммунальном хозяйстве                                 	
3.1  	Замена светильников с ртутными      
лампами на светильники              
со светодиодами меньшей мощности    
в системе уличного освещения        	2011       	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии: 752,4
тыс. кВт/ч    	13500  	Внебюджетные  
средства      	
4    	Мероприятия по энергосбережению при производстве и распределении энергоресурсов          	
	МУП "Водоканал"                                                                          	
4.1  	Развитие системы учета водоснабжения
- установка узлов учета воды        
на артезианских скважинах и выходах 
в город водозаборных узлов          	2011-2013  	Сокращение    
потребления   
воды: 11,8    
тыс. куб. м   	6000  	Внебюджетные  
средства      	
4.2  	Развитие системы контроля давления  
воды в водопроводной сети           
и оптимизация режима подачи воды    
в город на насосных станциях        
с установкой частотно-регулируемых  
приводов и заменой технологического 
оборудования                        	2011-2013  	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии:      
1207,23 тыс.  
кВт/ч         	49200  	Внебюджетные  
средства      	
	Источники теплоснабжения (17 котельных)                                                  	
4.3  	Проведение энергетического аудита   	2011       	-       	5000  	Внебюджетные  
средства      	
4.4  	Внедрение частотно-регулируемых     
электроприводов на существующих     
источниках тепла (установка ЧРП на  
двигателях дымососов и вентиляторов 
и системы управления приводом)      	2011-2015  	Сокращение    
потребления   
электрической 
энергии:      
183,19 тыс.   
кВт/ч         	5000  	Внебюджетные  
средства      	
4.5  	Техническое перевооружение газового 
оборудования (приведение газового   
оборудования котлов в соответствие  
требованиям Правил "ПБ-12-529-03",  
в том числе замена газовых клапанов 
и проведение режимной наладки       
на котельных агрегатах)             	2012-2015  	Сокращение    
потребления   
топлива       
(природный    
газ): 63,6    
т у.т.        	12500  	Внебюджетные  
средства      	
4.6  	Реконструкция котельной N 6         
с установкой современного           
теплоэнергетического оборудования   
(замена двух котельных агрегатов)   	2012-2013  	Сокращение    
потребления   
топлива: 0,8  
т у.т.        	6000  	Внебюджетные  
средства      	
	Тепловые сети                                                                            	
4.7  	Замена участков магистральных       
тепловых сетей на новые             
с современной высокоэффективной     
тепловой изоляцией                  	2011-2015  	Сокращение    
потребления   
тепловой      
энергии: 26,52
Гкал          	25000  	Внебюджетные  
средства      	
5    	Управление программой                                                                    	
5.1  	Мониторинг реализации программы     	2011-2015  
годы       	-       	1500  	Внебюджетные  
средства      	
6    	Пропаганда энергосбережения                                                              	
6.1  	Создание сайта, посвященного        
энергосбережению и повышению        
энергетической эффективности        
в г. Железнодорожном                	2011-2014  
годы       	Сокращение    
потребления:  
электрической 
энергии - 7642
тыс. кВт/ч;   
тепловой      
энергии -     
29,65 тыс.    
Гкал; воды -  
553,57 тыс.   
куб. м        	-     	Не требует    
бюджетного    
финансирования	
6.2  	Организация постоянно действующих   
рубрик, посвященных вопросам        
энергосбережения, в официальных     
печатных изданиях                   			-     		
6.3  	Разработка и размещение рекламы     
на телеканалах                      			-     		
6.4  	Разработка и размещение рекламы     
на билбордах                        			-     		
6.5  	Организации, осуществляющие         
снабжение потребителей              
энергетическими ресурсами, регулярно
обязаны информировать потребителей  
о способах экономии энергетических  
ресурсов и повышения энергетической 
эффективности их использования, в   
том числе размещать эту информацию в
сети Интернет, на бумажных носителях
и иными доступными способами        			-     		

--------------------------------
<*> Затраты на данное мероприятие в обязательном порядке учитываются при подготовке зданий к отопительно-зимнему периоду.

Приложение 2
к программе

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

N      
п/п    	Наименование        
целевого показателя 	Ед. изм.    	Значения целевых показателей                                                                                                                   	
			2007 год  	2008 год 	2009 год 	2010 год 	2011 год  	2012 год 	2013 год 	2014 год  	2015 год  	2016 год 	2017 год 	2018 год 	2019 год 	2020 год 	
1   	2          	3      	4     	5    	6    	7    	8     	9    	10    	11    	12    	13    	14    	15    	16    	17    	
	Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности                                                                           	
A.2    	Доля объемов        
электрической       
энергии (далее -    
ЭЭ), расчеты        
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
приборов учета),    
в общем объеме ЭЭ,  
потребляемой        
на территории       
муниципального      
образования (далее -
МО)                 	%           	96,9  	98,2  	99,5  	100    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
A.3    	Доля объемов        
тепловой энергии    
(далее - ТЭ),       
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
приборов учета),    
в общем объеме ТЭ,  
потребляемой        
на территории МО    	%           	11,8  	12,9  	16,1  	60    	85     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
A.4    	Доля объемов воды,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
приборов учета),    
в общем объеме воды,
потребляемой        
на территории МО    	%           	19,7  	21,9  	24,3  	55    	85     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
A.5    	Доля объемов        
природного газа,    
расчеты за который  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
индивидуальных      
и общих приборов    
учета), в общем     
объеме природного   
газа, потребляемого 
на территории МО    	%           	97    	97    	97    	97    	98     	99    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
A.6    	Объем внебюджетных  
средств,            
используемых        
для финансирования  
мероприятий         
по энергосбережению 
и повышению         
энергетической      
эффективности,      
в общем объеме      
финансирования      
муниципальной       
программы           	%           	0    	0    	0    	0    	40,89  	13,49 	11,83 	9,44 	8,77 	0    	0    	0    	0    	0    	
A.7    	Изменение объема    
производства        
энергетических      
ресурсов            
с использованием    
возобновляемых      
источников энергии  
и (или) вторичных   
энергетических      
ресурсов            	т у.т.      	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
A.8    	Доля энергетических 
ресурсов,           
производимых        
с использованием    
возобновляемых      
источников энергии  
и (или) вторичных   
энергетических      
ресурсов, в общем   
объеме              
энергетических      
ресурсов,           
производимых        
на территории МО    	%           	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
	Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                 	
B.1    	Экономия            
электрической       
энергии             
в натуральном       
выражении           	тыс. кВт/ч  	0    	0    	0    	0    	2547,22  	6247,15 	8997,93 	12272,94 	14083,24 	11956,02 	11956,02 	11956,02 	11956,02 	11956,02 	
B.2    	Экономия            
электрической       
энергии             
в стоимостном       
выражении           	тыс. рублей 	0    	0    	0    	0    	6520,88  	15992,70 	23034,70 	31418,73 	36053,09 	30607,41 	30607,41 	30607,41 	30607,41 	30607,41 	
B.3    	Экономия тепловой   
энергии             
в натуральном       
выражении           	тыс. Гкал   	0    	0    	0    	0    	9,02  	34,45 	68,76 	106,04 	135,51 	79,97 	79,97 	79,97 	79,97 	79,97 	
B.4    	Экономия            
тепловой            
энергии             
в стоимостном       
выражении           	тыс. рублей 	0    	0    	0    	0    	9607,38  	36693,38 	73237,65 	112945,32 	144334,41 	85177,65 	85177,65 	85177,65 	85177,65 	85177,65 	
B.5    	Экономия воды       
в натуральном       
выражении           	тыс. куб. м 	0    	0    	0    	0    	121,65  	392,62 	719,01 	1098,80 	1393,55 	1019,52 	1019,52 	1019,52 	1019,52 	1019,52 	
B.6    	Экономия воды       
в стоимостном       
выражении           	тыс. рублей 	0    	0    	0    	0    	3038,82  	9807,65 	17960,87 	27448,02 	34810,88 	25467,61 	25467,61 	25467,61 	25467,61 	25467,61 	
	Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе                                                             	
C.1    	Удельный расход ТЭ  
бюджетного          
учреждения (далее - 
БУ) на 1 кв. метр   
общей площади,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      	Гкал/кв. м  	0    	0    	0    	0    	0,243 	0,227	0,219	0,212	0,204	0,200	0,197	0,193	0,189	0,186	
C.2    	Удельный расход ТЭ  
БУ на 1 кв. метр    
общей площади,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  	Гкал/кв. м  	0,249	0,249	0,249	0,249	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.3    	Изменение удельного 
расхода ТЭ БУ общей 
площади, расчеты    
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
на 1 кв. м          	Гкал/кв. м  	0    	0    	0    	0,243	0,016 	0,008	0,007	0,008	0,004	0,003	0,004	0,004	0,003	0,002	
C.4    	Изменение удельного 
расхода ТЭ БУ общей 
площади, расчеты    
за которую          
осуществляются      
с применением       
расчетных способов, 
на 1 кв. м          	Гкал/кв. м  	0    	0    	0    	0,249	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.5    	Изменение отношения 
удельного расхода ТЭ
БУ, расчеты         
за которую          
осуществляются      
с применением       
расчетных способов, 
к удельному расходу 
ТЭ БУ, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      	-      	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.6    	Удельный расход воды
на снабжение БУ,    
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
на 1 чел.           	куб. м/чел. 	0    	0    	0    	0    	32,67  	30,86 	29,04 	27,23 	25,41 	24,86 	24,32 	23,78 	23,23 	22,69 	
C.7    	Удельный расход воды
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
на 1 чел.           	куб. м/чел. 	36,3  	36,3  	36,3  	36,3  	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.8    	Изменение удельного 
расхода воды        
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета на 1 
чел.                	куб. м/чел. 	0    	0    	0    	32,67 	1,810 	1,820	1,810	1,820	0,550	0,540	0,540	0,550	0,540	0,540	
C.9    	Изменение удельного 
расхода воды        
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
на 1 чел.           	куб. м/чел. 	0    	0    	0    	36,3  	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.10   	Изменение отношения 
удельного расхода   
воды на обеспечение 
БУ, расчеты         
за которую          
осуществляются      
с применением       
расчетных способов, 
к удельному расходу 
ЭЭ на обеспечение   
БУ, расчеты         
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      	-      	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.11   	Удельный расход ЭЭ  
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
на 1 чел.           	кВт/ч/чел.  	1386,9  	1386,9  	1400,6  	1358,6  	1316,5   	1274,6  	1232,5  	1190,5  	1148,5  	1127,5  	1106,5  	1085,5  	1064,5  	1043,5  	
C.12   	Удельный расход ЭЭ  
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
на 1 чел.           	кВт/ч/чел.  	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.13   	Изменение удельного 
расхода ЭЭ          
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
на 1 чел.           	кВт/ч/чел.  	0    	13,7  	42,0  	42,1  	41,9   	42,1  	42,0  	42,0  	21,0  	21,0  	21,0  	21,0  	21,0  	21,0  	
C.14   	Изменение удельного 
расхода ЭЭ          
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
на 1 чел.           	кВт/ч/чел.  	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.15   	Изменение отношения 
удельного расхода ЭЭ
на обеспечение БУ,  
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов, 
к удельному расходу 
ЭЭ на обеспечение   
БУ, расчеты         
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      	-      	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.16   	Доля объемов ЭЭ,    
потребляемой БУ,    
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме ЭЭ,  
потребляемой БУ     
на территории МО    	%           	100    	100    	100    	100    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
C.17   	Доля объемов ТЭ,    
потребляемой БУ,    
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме ТЭ,  
потребляемой БУ     
на территории МО    	%           	0    	0    	0    	0    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
C.18   	Доля объемов воды,  
потребляемой БУ,    
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме воды,
потребляемой БУ     
на территории МО    	%           	0    	0    	0    	0    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
C.19   	Доля объемов        
природного газа,    
потребляемого БУ,   
расчеты за который  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме      
природного газа,    
потребляемого БУ    
на территории МО    	%           	0    	0    	0    	0    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
C.20   	Доля расходов       
бюджета МО          
на обеспечение      
энергетическими     
ресурсами БУ        																
C.21   	Для фактических     
условий             	%           	2,92 	2,93 	2,94 	2,85 	2,76  	2,68 	2,59 	2,50 	2,41 	2,32 	2,23 	2,15 	2,06 	1,97 	
C.21.1 	Для сопоставимых    
условий             	%           	2,92 	2,87 	2,82 	2,84 	2,74  	2,73 	2,62 	23,56 	2,47 	2,38 	2,27 	2,19 	2,10 	1,99 	
C.21.2 	Динамика расходов   
бюджета МО          
на обеспечение      
энергетическими     
ресурсами БУ        
(для фактических    
и сопоставимых      
условий)            																
C.22   	Для фактических     
условий             	тыс. руб.   	59989    	60195    	60400    	58551    	56702     	55059    	53210    	51361    	49512    	47663    	45814    	44170    	42321    	40472    	
C.22.1 	Для сопоставимых    
условий             	тыс. руб.   	59989    	64931    	63800    	64253    	61990     	61764    	59275    	57918    	55882    	53845    	51357    	49547    	47511    	45022    	
C.22.2 	Доля расходов       
бюджета МО          
на предоставление   
субсидий            
организациям        
коммунального       
комплекса на        
приобретение топлива	%           	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.23   	Динамика расходов   
бюджета МО          
на предоставление   
субсидий            
организациям        
коммунального       
комплекса на        
приобретение топлива	тыс. руб.   	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
C.24   	Доля БУ,            
финансируемых       
за счет бюджета МО, 
в общем объеме БУ,  
в отношении которых 
проведено           
обязательное        
энергетическое      
обследование        	%           	0    	0    	0    	0    	51,5   	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
C.25   	Число               
энергосервисных     
договоров,          
заключенных         
муниципальными      
заказчиками         	шт.         	0    	0    	0    	0    	0     	2    	5    	5    	5    	5    	5    	5    	5    	5    	
C.26   	Доля                
государственных,    
муниципальных       
заказчиков в общем  
объеме муниципальных
заказчиков, которыми
заключены           
энергосервисные     
договоры            	%           	0    	0    	0    	0    	0     	40    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
C.27   	Доля товаров, работ,
услуг, закупаемых   
для муниципальных   
нужд в соответствии 
с требованиями      
энергетической      
эффективности,      
в общем объеме      
закупаемых товаров, 
работ, услуг для    
муниципальных нужд  	%           	0    	0    	0    	0    	7     	15    	25    	35    	50    	60    	70    	70    	70    	100    	
C.28   	Удельные расходы    
бюджета МО          
на предоставление   
социальной поддержки
гражданам по оплате 
жилого помещения    
и коммунальных услуг
на 1 чел.           	тыс. руб./  
чел.        	0,752	0,737	0,722	0,707	0,692 	0,677	0,662	0,647	0,632	0,632	0,632	0,632	0,632	0,632	
	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде                                                                	
D.1    	Доля объемов ЭЭ,    
потребляемой в жилых
домах               
(за исключением     
многоквартирных     
домов), расчеты     
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме ЭЭ,  
потребляемой в жилых
домах               
(за исключением     
многоквартирных     
домов) на территории
МО                  	%           	95,1  	97,2  	98,9  	99    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.2    	Доля объемов ЭЭ,    
потребляемой        
в многоквартирных   
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета,     
в общем объеме ЭЭ,  
потребляемой        
в многоквартирных   
домах на территории 
МО                  	%           	75    	75    	75    	99    	99     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.3    	Доля объемов ЭЭ,    
потребляемой        
в многоквартирных   
домах, оплата       
которой             
осуществляется      
с использованием    
индивидуальных      
и общих             
(для коммунальной   
квартиры) приборов  
учета, в общем      
объеме ЭЭ,          
потребляемой        
(используемой)      
в многоквартирных   
домах на территории 
МО                  	%           	90    	95    	99    	99    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.4    	Доля объемов ТЭ,    
потребляемой в жилых
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме ТЭ,  
потребляемой        
(используемой)      
в жилых домах       
на территории МО    
(за исключением     
многоквартирных     
домов)              	%           	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.5    	Доля объемов ТЭ,    
потребляемой        
в многоквартирных   
домах, оплата       
которой             
осуществляется      
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета,     
в общем объеме ТЭ,  
потребляемой        
в многоквартирных   
домах на территории 
МО                  	%           	14    	15    	16    	40    	75     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.6    	Доля объемов воды,  
потребляемой в жилых
домах               
(за исключением     
многоквартирных     
домов), расчеты     
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме воды,
потребляемой        
(используемой)      
в жилых домах       
(за исключением     
многоквартирных     
домов) на территории
МО                  	%           	95    	95    	95    	95    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.7    	Доля объемов воды,  
потребляемой        
(используемой)      
в многоквартирных   
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета,     
в общем объеме воды,
потребляемой        
(используемой)      
в многоквартирных   
домах на территории 
МО                  	%           	75    	75    	75    	75    	75     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.8    	Доля объемов воды,  
потребляемой        
(используемой)      
в многоквартирных   
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
индивидуальных      
и общих             
(для коммунальной   
квартиры) приборов  
учета, в общем      
объеме воды,        
потребляемой        
(используемой)      
в многоквартирных   
домах на территории 
МО                  	%           	25    	27    	28    	28    	40     	55    	65    	75    	80    	85    	90    	100    	100    	100    	
D.9    	Доля объемов        
природного газа,    
потребляемого       
(используемого)     
в жилых домах       
(за исключением     
многоквартирных     
домов), расчеты     
за который          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета,     
в общем объеме      
природного газа,    
потребляемого       
(используемого)     
в жилых домах       
(за исключением     
многоквартирных     
домов) на территории
МО                  	%           	100    	100    	100    	100    	100     	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.10   	Доля объемов        
природного газа,    
потребляемого       
(используемого)     
в многоквартирных   
домах, расчеты      
за который          
осуществляются      
с использованием    
индивидуальных      
и общих             
(для коммунальной   
квартиры) приборов  
учета, в общем      
объеме природного   
газа, потребляемого 
(используемого)     
в многоквартирных   
домах на территории 
МО                  	%           	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.11   	Число жилых домов,  
в отношении которых 
проведено           
энергетическое      
обследование (далее 
- ЭО)               	шт.         	0    	0    	0    	0    	207     	414    	621    	621    	621    	621    	621    	621    	621    	621    	
D.12   	Доля жилых домов,   
в отношении которых 
проведено ЭО,       
в общем числе жилых 
домов               	%           	0    	0    	0    	0    	33,3   	66,7  	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	100    	
D.13   	Удельный расход ТЭ  
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета)     
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 	Гкал/кв. м  	0,210	0,209	0,208	0,208	0,200 	0,191	0,183	0,175	0,166	0,164	0,162	0,160	0,58 	0,156	
D.14   	Удельный расход ТЭ  
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления)        
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 	Гкал/кв. м  	0,219	0,215	0,216	0,216	0,216 	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.15   	Изменение удельного 
расхода ТЭ в жилых  
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета)     
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 																
D.15.1 	Для фактических     
условий             	Гкал/кв. м  	0,001	0,001	0    	0,008	0,009 	0,008	0,008	0,009	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	
D.15.2 	Для сопоставимых    
условий             	Гкал/кв. м  	0,001	0,002	0,002	0,01 	0,019 	0,027	0,035	0,044	0,046	0,048	0,05 	0,052	0,054	0,054	
D.16   	Изменение удельного 
расхода ТЭ в жилых  
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления)        
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 																
D.16.1 	Для фактических     
условий             	Гкал/кв. м  	0,004	0,001	0    	0    	0,0216	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.16.2 	Для сопоставимых    
условий             	Гкал/кв. м  	0,004	0,003	0,003	0,003	0,219 	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.17   	Изменение отношения 
удельного расхода ТЭ
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления),       
к удельному расходу 
ТЭ в жилых домах,   
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      																
D.17.1 	Для фактических     
условий             	-      	1,043	1,029	1,039	1,039	1,08  	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.17.2 	Для сопоставимых    
условий             	-      	1,043	1,024	1,029	1,029	1,029 	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.18   	Удельный расход воды
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета)     
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 	куб. м/кв. м	3,870	3,880	3,870	3,870	3,793 	3,715	3,638	3,560	3,483	3,444	3,406	3,367	3,328	3,250	
D.19   	Удельный расход воды
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления)        
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 	куб. м/кв. м	4,010	4,030	4,050	4,050	4,050 	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.20   	Изменение удельного 
расхода воды в жилых
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета)     
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади  
для фактических     
и сопоставимых      
условий)            																
D.20.1 	Для фактических     
условий             	куб. м/кв. м	0,01 	0,01 	0    	0,077	0,078 	0,077	0,078	0,077	0,039	0,038	0,039	0,039	0,038	0,038	
D.20.2 	Для сопоставимых    
условий             	куб. м/кв. м	0,01 	0    	0    	0,077	0,155 	0,232	0,310	0,387	0,426	0,464	0,503	0,542	0,580	0,580	
D.21   	Изменение удельного 
расхода воды в жилых
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления)        
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади  
для фактических     
и сопоставимых      
условий)            																
D.21.1 	Для фактических     
условий             	куб. м/кв. м	0,02 	0,02 	0    	4,05 	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.21.2 	Для сопоставимых    
условий             	куб. м/кв. м	0,02 	0,04 	0,04 	4,01 	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.22   	Изменение отношения 
удельного расхода   
воды в жилых домах, 
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления),       
к удельному расходу 
воды в жилых        
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(для фактических    
и сопоставимых      
условий)            																
D.22.1 	Для фактических     
условий             	-      	1,036	1,039	1,047	1,047	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.22.2 	Для сопоставимых    
условий             	-      	1,036	1,041	1,047	1,047	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.23   	Удельный расход ЭЭ  
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета)     
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 	кВт/ч/кв. м 	54,20 	54,15 	54,10 	54,10 	53,56  	53,02 	52,48 	51,94 	51,40 	50,85 	50,31 	50,04 	49,77 	49,50 	
D.24   	Удельный расход ЭЭ  
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления)        
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади) 	кВт/ч/кв. м 	54,90 	54,70 	54,50 	54,50 	54,50  	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.25   	Изменение удельного 
расхода ЭЭ в жилых  
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
коллективных        
(общедомовых)       
приборов учета)     
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади  
для фактических     
и сопоставимых      
условий)            																
D.25.1 	Для фактических     
условий             	кВт/ч/кв. м 	0,05 	0,05 	0    	0,54 	0,54  	0,54 	0,54 	0,54 	0,55 	0,54 	0,27 	0,27 	0,27 	0,27 	
D.25.2 	Для сопоставимых    
условий             	кВт/ч/кв. м 	0,05 	0,1  	0,1  	0,64 	1,18  	1,72 	2,71 	2,8  	3,35 	3,89 	4,16 	4,43 	4,7  	4,7  	
D.26   	Изменение удельного 
расхода ЭЭ в жилых  
домах, расчеты      
за которую          
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления)        
(в расчете на 1 кв. 
метр общей площади  
для фактических     
условий)            																
D.26.1 	Для фактических     
условий             	кВт/ч/кв. м 	0,2  	0,2  	0    	0    	54,5   	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.26.2 	Для сопоставимых    
условий             	кВт/ч/кв. м 	0,2  	0,4  	0,4  	0,4  	0,4   	54,9  	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.27   	Изменение отношения 
удельного расхода ЭЭ
в жилых домах,      
расчеты за которую  
осуществляются      
с применением       
расчетных способов  
(нормативов         
потребления),       
к удельному расходу 
ЭЭ в жилых домах,   
расчеты за которую  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(для фактических    
и сопоставимых      
условий)            																
D.27.1 	Для фактических     
условий             	-      	1,013	1,010	1,007	1,007	1,018 	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.27.2 	Для сопоставимых    
условий             	-      	1,013	1,009	1,006	1,006	1,006 	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
D.28   	Удельный расход     
природного газа     
в жилых домах,      
расчеты за который  
осуществляются      
с использованием    
приборов учета      
(в части            
многоквартирных     
домов -             
с использованием    
индивидуальных      
и общих             
(для коммунальной   
квартиры) приборов  
учета) (в расчете   
на 1 кв. метр общей 
площади)            	тыс. куб. м/
кв. м       	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
	Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры                                          	
E.1    	Изменение удельного 
расхода топлива     
на выработку ЭЭ     
тепловыми           
электростанциями    	г у.т./кВт/ч	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
E.2    	Изменение удельного 
расхода топлива     
на выработку ТЭ     	г у.т./Гкал 	0    	0    	0    	0    	30     	0    	0    	0    	1,7  	1,7  	1,7  	1,8  	1,8  	2    	
E.3    	Динамика изменения  
фактического объема 
потерь ЭЭ           
при ее передаче     
по распределительным
сетям               	кВт/ч       	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
E.5    	Динамика изменения  
фактического объема 
потерь воды         
при ее передаче     	куб. м      	106600    	32300    	0    	0    	3900     	3900    	4000    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
E.6    	Динамика изменения  
объемов ЭЭ,         
используемой        
при передаче        
(транспортировке)   
воды                	кВт         	19400    	59280    	0    	0    	397,94  	397,4  	397,4  	159,2  	159,2  	159,2  	159,2  	0    	0    	0    	
	Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе                                                        	
F.1    	Динамика количества 
высокоэкономичных   
по использованию    
моторного топлива   
(в том числе        
относящихся         
к объектам с высоким
классом             
энергетической      
эффективности)      
транспортных        
средств, относящихся
к общественному     
транспорту,         
регулирование       
тарифов на услуги по
перевозке на котором
осуществляется МО   	шт.         	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	
F.2    	Динамика количества 
общественного       
транспорта,         
регулирование       
тарифов на услуги по
перевозке на котором
осуществляется      
субъектом МО,       
в отношении которого
проведены           
мероприятия         
по энергосбережению 
и повышению         
энергетической      
эффективности,      
в том числе по      
замещению бензина,  
используемого       
транспортными       
средствами          
в качестве моторного
топлива, природным  
газом               	шт.         	0    	0    	0    	0    	0     	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	0    	

Приложение 3
к Программе

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАМЕНЕ СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
"ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА СВЕТИЛЬНИКИ
СО СВЕТОДИОДАМИ МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ"

Исходные данные: 900 светильников наружного освещения с лампами типа ДРЛ-250 в г. Железнодорожном.
ДРЛ-250 заменяем на светодиодные светильники наружного освещения потребляемой мощностью 60 Вт - эквивалент ДРЛ-250 (экономия 190 Вт).
Принимаем число часов работы: 4400 часов/год.
Сокращение потребления электрической энергии после внедрения мероприятия составит:

(900 x 190) x 4400 = 752400 кВт/ч/год.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении:

1 год: 752400 кВт/ч x Т = 1926144 руб.
2 год: 752400 кВт/ч x (Т x 1,15) = 2215065,6 руб.
3 год: 752400 кВт/ч x (Т x 1,15 x 1,15) = 2547325,4 руб.
4 год: 752400 кВт/ч x (Т x 1,15 x 1,15 x 1,15) = 2929424,3 руб.
5 год: 752400 кВт/ч x (Т x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15) = 3368837,9 руб.,

где:
Т - тариф на наружное освещение - 2,56 руб./кВт/ч (с НДС);
1,15 - предполагаемый 15% ежегодный рост цены электроэнергии. Принимаем стоимость светодиодного светильника с лампой и установкой 60 Вт: 15000 руб.

Затраты на мероприятие: 15000 x 900 = 13500 тыс. руб.
Эксплуатационные расходы по замене ламп в год:

(150 + 50) x 900 x 1 = 180000 руб./год,

где:
150 - стоимость лампы ДРЛ-250;
50 - стоимость замены лампы;
1 - количество замен ламп в год;
900 - количество светоточек.

Срок окупаемости:
Расчет затрат по внедрению, содержанию и стоимости потребляемой электроэнергии для ртутных ламп и светодиодов нарастающим итогом с выявлением срока окупаемости мероприятия по замене ртутных ламп светодиодами представлен в таблице 1 (расчет приведен на конец года эксплуатации):
1 год эксплуатации:
Ртутные лампы:

0 руб. + (250 Вт / 1000) x 4400 час/год x 900 шт. x 2,56 руб./кВт + (150 руб. + 50 руб.) x 900 шт. x 1 раз = 2714400 руб.,

где:
0 рублей - стоимость внедрения;
250 Вт - мощность, потребляемая ртутной лампой;
4400 час/год - годовое число часов работы светильника;
900 шт. - количество светильников, подлежащих замене;
2,56 руб./кВт - тариф на наружное освещение;
1,15 - предполагаемый 15% ежегодный рост цены электроэнергии;
150 руб. - стоимость ртутной лампы;
50 руб. - стоимость замены ртутной лампы;
1 раз - количество замен ламп в год.

Светодиоды:

13500000 руб. + (60 Вт / 1000) x 4400 час/год x 900 шт. x 2,56 руб./кВт = 14108256 руб.,

где:
13500000 руб. - стоимость внедрения мероприятия по замене ртутных ламп на светодиоды;
60 Вт - мощность, потребляемая светодиодным светильником, эквивалентным ДРЛ-250;
4400 час/год - годовое число часов работы светильника;
900 шт. - количество светильников, подлежащих замене;
2,56 руб./кВт - тариф на наружное освещение;
1,15 - предполагаемый 15% ежегодный рост цены электроэнергии.

Эффективность, достигаемая на 5 году эксплуатации:

17987891 руб. - 17601094 руб. = 386797 руб.

С учетом предполагаемого 15% ежегодного роста цены электроэнергии в год срок окупаемости составит 5 лет. В связи с предстоящим открытием в России производств светодиодного оборудования следует ожидать в ближайшее время значительного снижения стоимости светодиодных светильников, что приведет к уменьшению срока окупаемости мероприятия.

Таблица 1

Срок        	ДРЛ-250                          	Светодиоды                	
Внедрение   	0 руб.                           	13500000 руб.             	
1 год       
эксплуатации	0 руб. + (250 Вт / 1000) x 4400  
час/год x 900 шт. x 2,56 руб./кВт
+ (150 руб. + 50 руб.) x 900 шт. 
x 1 раз = 2714400 руб.           	13500000 руб. + (60 Вт /  
1000) x 4400 час/год x 900
шт. x 2,56 руб./кВт =     
14108256 руб.             	
2 год       
эксплуатации	2714400 руб. + (250 Вт / 1000)   
x 4400 час/год x 900 шт. x 2,56  
руб./кВт x 1,15 + (150 руб. + 50 
руб.) x 900 шт. x 1 раз = 5808960
руб.                             	14108256 руб. + (60 Вт /  
1000) x 4400 час/год x 900
шт. x 2,56 руб./кВт x 1,15
= 14807750 руб.           	
3 год       
эксплуатации	5808960 руб. + (250 Вт / 1000)   
x 4400 час/год x 900 шт. x 2,56  
руб./кВт x 1,15 x 1,15 + (150    
руб. + 50 руб.) x 900 шт. x 1 раз
= 9340704 руб.                   	14807750 руб. + (60 Вт /  
1000) x 4400 час/год x 900
шт. x 2,56 руб./кВт x 1,15
x 1,15 = 15612169 руб.    	
4 год       
эксплуатации	9340704 руб. + (250 Вт / 1000)   
x 4400 час/год x 900 шт. x 2,56  
руб./кВт x 1,15 x 1,15 x 1,15    
+ (150 руб. + 50 руб.) x 900 шт. 
x 1 раз = 13375209,6 руб.        	15612169 руб. + (60 Вт /  
1000) x 4400 час/год x 900
шт. x 2,56 руб./кВт 1,15  
x 1,15 x 1,15 = 16537250  
руб.                      	
5 год       
эксплуатации	13375209,6 руб. + (250 Вт / 1000)
x 4400 час/год x 900 шт. x 2,56  
руб./кВт x 1,15 x 1,15 x 1,15    
x 1,15 + (150 руб. + 50 руб.)    
x 900 шт. x 1 раз = 17987891 руб.	16537250 руб. + (60 Вт /  
1000) x 4400 час/год x 900
шт. x 2,56 руб./кВт x 1,15
x 1,15 x 1,15 x 1,15 =    
17601094 руб.